# Skapa en yta från befintliga punkter

Om du har tre eller flera 3D-punkter i jobbet, kan du skapa en yta och lagra den som en triangulerad terrängmodellsfil (TTM) i den aktuella projektmappen. Du kan sedan använda ytan för att beräkna en volym. Se Beräkna volym.

1. Välj tre eller flera 3D-punkter på kartan.
2. Tryck och håll på kartan och välj Skapa yta.

3. Ange ytans namn. Tryck på OK.

   Ytan är länkad till det aktuella jobbet som en länkad kartfil och visas på kartan.

För att ändra utseende på ytan

1. På kartan, trycker du på och väljer Inställningar.
2. Välj något av följande i fältet Display, i gruppen Yta:
   - Färggradering
   - Skuggad
   - Trianglar
   - Färggradering + trianglar
   - Kontur

3. Ange en offset till ytan, i fältet Offset till yta, vid behov. Tryck på för att välja om offset ska tillämpas vertikalt eller vinkelrätt mot ytan.

För att ändra ytan

Du kan behöva ändra ytan innan du utför en volymberäkning.

För att ändra ytan, får du endast ha en TTM-modell som visas på kartan, och den måste vara inställd som synlig och valbar. To change visibility/selectability settings, Tryck på i kartans verktygsfält för att öppna Lagerhantering och välj fliken Kartfiler, för att ändra inställningarna för synlighet/valbarhet. Dessutom, måste ytan visa trianglar på kartan. Tryck på i kartans verktygsfält och välj Inställningar för att aktivera detta. Välj Trianglar eller Färggradient + trianglar i fältet Visning, i gruppen Yta.

1. Tryck på och välj Plan.

2. På kartan, väljer du en eller flera trianglar på ytan.

   Det går bara att välja en triangel om inga andra objekt, såsom punkter är valda. För att göra det lättare att välja triangel kan du dölja andra objekt med hjälp av fliken Filter i Lagerhanteraren. Kartan måste visas som en planvy, för att välja trianglar.

3. Tryck och håll på kartan och välj Radera valda trianglar. Det här alternativet är inte tillgängligt om du väljer alla trianglar på en yta.
4. Tryck på OK.