# Konfiguration av roverns GNSS-mottagare

Konfiguration och anslutning av din mätutrustning vid användning av en integrerad Trimble GNSS-mottagare som rover:

1. Montering och uppställning av utrustning för rovern:

   1. Montera mottagaren på en mätstång. Ström till mottagaren levereras av det interna batteriet i mottagaren.

      Vid en efterbehandlad mätning kan det hjälpa att använda ett tvåfotsstativ för att hålla mätstången stabil medan mätningar tas.

   2. Anslut kontrollenheten till hållaren.
   3. Montera kontrollenhetshållaren på mätstången.

2. Sätt på mottagaren.

3. Sätt på kontrollenheten.

4. Anslut kontrollenheten till mottagaren med Bluetooth eller via en seriell USB-kabel.

   Ansluta till kontrollenheten med hjälp av Bluetooth:

   1. Tryck på och välj Inställningar/Anslutningar.Välj fliken Bluetooth.
   2. Markera mottagaren i fältet Anslut till GNSS‑mottagare.
   3. Para ihop enheten.

   För mer information, se Bluetooth-anslutningar.

5. Starta tjänsten Trimble Access på kontrollenheten. Se Inställningar för automatisk anslutning, om programmet Trimble Access inte ansluter automatiskt till mottagaren.

Om du ansluter en kontrollenhet som kör Android till en SP60-mottagare, slår du av funktionen Anslut automatiskt till GNSS-mottagare i Trimble Access. och startar alltid mottagaren och väntar tills den spårar satelliter innan du försöker ansluta programmet till mottagaren. Om du försöker ansluta en SP60-mottagare från en kontrollenhet innan SP60 är klar, kan sammankopplingen via Bluetooth till mottagaren försvinna.

Om du använder ett modem i en extern enhet såsom en mobiltelefon slår du på enheten och ansluter den till kontrollenheten via Bluetooth eller en seriekabel innan du ansluter kontrollenheten till mottagaren.