# Alternativ för GNSS-punkter

Som en del i konfigurationen av mätprofilen för en GNSS-mätning kan du ange parametrar för de punkter som mäts vid mätningen.

För att konfigurera dessa inställningar, trycker du på och väljer Inställningar/Mätprofiler/<profilnamn>/<punkttyp>.

Stegningsvärde för Automatisk punkt

Anger stegningsvärdet för automatisk punktnumrering.Grundvärdet är 1, men Du kan använda större stegningsvärden samt negativa stegningar.

Kvalitetskontroll

Du kan lagra kvalitetsinformation för varje punktmätning, dock inte för kompenserade punkter. Beroende på mätningstyp kan optioner innehålla QC1, QC1 & QC2 och QC1 & QC3. Alla värden på nivå 1-sigma, förutom horisontella och vertikala noggrannhetsuppskattningar som visas på den konfigurerade sannolikhetsnivån, ställs in i fältet Visningsnoggrannhet på skärmen Enheter.

Kvalitetskontroll 1: Sv:er, DOP och Tid

Antalet satelliter (minimiantal för ockupation, antal vid lagringstillfället samt listan över SV:er som används i lösningen), Flagga för Relativa DOP:er (eller inte, används för äldre firmware som producerade RDOP vid statisk mätning), DOP (maximalt för ockupationstidens varaktighet), DOP vid tidpunkten för punktens lagring, RMS (endast för äldre system, anges i millicykler och avser värdet omedelbart före stillastående för att visa rover-miljön, och inte en konvergerad statisk avläsning), Antal GPS-positioner som används i ockupationen (det här är det antal epoker som observeras inom precisionstoleransen), Fälten horisontell standardavvikelse och vertikal standardavvikelse används inte (inställda på null), GPS-vecka vid start (Den GPS-vecka då mätningen startade), GPS-tid i sekunder vid start (den GPS-sekund i veckan då mätningen startade), GPS-vecka för slut (den GPS-vecka när punkten lagrades), GPS-tid i sekunder vid slut (den GPS-sekund i veckan då punkten lagrades), Övervakningsstatus (används inte, kommer att vara null eller inte synlig), RTCMAge (ålder för korrektioner som används i RTK-lösningen), Varningar (vilka varningar som utfärdades under ockupationen eller som var verksamma när punkten lagrades).

Kvalitetskontroll 2: Varians- / Kovariansmatris för RTK-lösningen

Skalning av fel (I gamla system divideras kovariansmatrisen med PDOP för att konvertera DOP‑värden till noggrannhet i äldre system), VCV xx, VCV yy, VCV zz (dessa är alla a‑posteriori varianser från den lagrade epoken för RTK‑lösningen), (VCV betecknar Varians CoVarians), Enhetsvarians (Avser mätseriens standardosäkerhet. Sätts alltid till 1,0 för HD‑GNSS, är inte tillgängligt i vissa äldre system). Alla värden anges i meter på 1‑sigma nivå.

Kvalitetskontroll 3: Felellips för RTK-lösning

Detta beräknas på det lokala tangentplanet direkt från VCV-värden med standardberäkningsformler. Sigma norr (standardavvikelsen för norr‑komponenten), Sigma öst (standardavvikelsen för öst‑komponenten), Sigma upp (standardavvikelsen för höjd‑komponenten), Kovarians öst‑nord (mäter korrelationen mellan den östliga och den nordliga avvikelsen), Semi major axis (Längden av felellipsens halva lillaxel i meter,) Semi minor axis (Längden av felellipsens halva storaxel i meter), Orientation from north (Felellipsens vridning i förhållande till norr), Enhetsvarians av lösningen. Alla värden anges i meter på 1‑sigma nivå.

Auto - lagra punkt

Välj kryssrutan för Lagra punkt automatiskt för att automatiskt lagra punkten när den förinställda mätningstiden och noggrannheterna har uppnåtts.

Denna kryssruta finns inte i optionerna för Snabbpunktsmätning eftersom snabbpunkter alltid lagras automatiskt.

Ockupationstid och Antal mätningar

Ockupationstiden och Antal mätningar definierar tillsammans tiden som mottagaren är statisk under mätning av en punkt. Kriterierna för bägge måste uppfyllas innan punkten kan sparas.Ockupationstiden definierar längden i tid för ockupationen.Antal mätningar definierar antalet godkända sekventiella GNSS‑mätningsepoker, som uppfyller den konfigurerade precisionstoleransen, som måste ske under ockupationstiden. När kriterierna för Ockupationstiden och Antal mätningar har uppfyllts blir Lagra tillgängligt. Alternativt, om Lagra punkt automatiskt är aktiverat så lagras punkten automatiskt.

För kompenserade punkter och observerade kontrollpunkter som mätts under en RTK-mätning måste de horisontella och vertikala noggrannheterna uppfyllas innan punkten kan lagras.

Om en punkt lagras manuellt när inte precisionstoleranserna är uppfyllda kommer antalet mätningar som har uppfyllt precisionskriteriet vara noll. Det är detta som visas i punktregistrering i Granska Jobb.

Kravet att sekventiella epoker som uppfyller precisionskriteriet innebär att ockupationens räknare återställs om precisionen överskrider toleranserna någon gång under ockupationen.

I en RTK-mätning konvergerar RTK-motorn i GNSS-mottagaren mot en lösning under ockupationen och det är denna konvergerade lösning som sparas i jobbfilen när punkten lagras.

I en FastStatik-mätning räcker de förinställda mätningstiderna för de flesta användare. Om du vill ändra en mätningstid ska du välj en inställning i enlighet med antalet satelliter som följs av mottagaren.

En ändring av ockupationstiderna påverkar direkt resultatet av en FastStatic-mätning.Ändringar bör öka denna tid snarare än minska den. Om du inte registrerar tillräckligt mycket data går punkter eventuellt inte att efterbehandla.

Noggrannhet

I en RTK-mätning, ställer du in omkopplaren Auto. Tolerans på Ja, för att göra det möjligt för programmet att beräkna de horisontella och vertikala toleranserna för noggrannhet för att uppfylla GNSS-mottagarens RTK‑specifikationer för längden av den baslinje du mäter.För att ange dina egna inställningar för noggrannhet då punktlagring är godkänd, ställer du in omkopplaren Auto. tolerans på Nej och anger sedan önskad Horisontell tolerans och Vertikal tolerans.

Om mottagaren är en äldre mottagare, är kryssrutan Lagra endast RTK-initialiserade tillgänglig.Aktivera Lagra endast RTK-initialiserade för att endast lagra initialiserade RTK-lösningar som uppfyller toleranserna för noggrannhet.Lösningar som inte initialiserats men uppfyller toleranserna för noggrannhet kan inte lagras.När Lagra endast RTK-initialiserade inte är aktiverat kan lösningar för både RTK-initialiserade och inte initialiserade lösning som uppfyller toleranserna för noggrannhet lagras.

Automatisk mätning

Om du använder en GNSS-mottagare med stöd för IMU-lutningskompensation ellerGNSS eBubble, kan du använda Auto. mätning för att initiera mätningen automatiskt på skärmen Mät punkter.

Markera kryssrutan Auto. mätning i mätprofilen, eller tryck på Alternativ på skärmen Mät punkter.

Vid användning av Auto. Mätning, börjar mätningen automatiskt:

- Vid användning av IMU-lutningskompensation där IMU är i nivå, och ingen rörelse detekteras.

  Fältet Status visar Väntar på mätning.Du kan luta stången efter behov, men se till att stångens spets är stilla.När ingen rörelse detekteras, visar statusfältet och programmet börjar att mäta punkten automatiskt.

- Vid användning av Endast GNSS och stången är inom lutningstoleransen.

  Använd GNSS eBubbla för att ställa mottagaren i nivå och se till att stången är vertikal och stationär, om fältet Status visar Väntar på nivå.När stången är inom lutningstoleransen, visar statusfältet och programmet börjar automatiskt att mäta punkten.

Lutningsfunktioner

Om du har markerat kryssrutan Funktioner för eBubbla eller Lutningsfunktioner på skärmen Alternativ för Rover i mätprofilen, markerar du kryssrutan Lutningsvarningar för att visa varningsmeddelanden om antennen lutar mer än gränsvärdet som anges i fältet Lutningstolerans.Du kan ha olika värden för Lutningstolerans för varje mätningstyp.Se Lutningsvarningar för GNSS eBubbla.

Auto exkludera

För att automatiskt överge punkter när positionen är felaktig, som där överdriven lutning eller rörelse upptäcks vid mätningen, markerar du kryssrutan Överge automatiskt.

Lagra låg latens positioner

Kryssrutan visas bara i alternativen för kontinuerlig detaljmätning när du inte har aktiverat Trimble RTX eller xFill.

När man väljer kryssrutan för Lagra låg latens positioner görs mätningarna av mottagaren i läget låg latens. Låg latens är lämpligt att använda vid kontinuerlig detaljmätning med avståndsbaserade toleranser.

När Lagra låg latens positioner inte är aktiverad är mätningar från mottagaren synkroniserade på epoken vilket resulterar i något mer noggranna positioner och är lämpligare när man använder kontinuerlig detaljmätning med tidsbaserade toleranser.

Om man använder Kontinuerlig detaljmätning som ett statiskt test för att kontrollera kvaliteten på de mätta positionerna säkerställ att Lagra låg latens positioner inte är aktiverad.