# Projicera en linje

Automatisk utsättning av projicerade linjepunkter med en offset från din laserlinje för att skapa en ny referenslinje mellan laserlinjen och gruvöppningen.

1. För att skapa linjen:
   - Välj linjen på kartan och tryck sedan på Automatisk utsättning/Projektlinje.

   - Tryck på och välj Automatisk utsättning/Projektlinje och välj sedan start- och slutpunkterna.

     Vid val av punkter, väljer du dem från kartan eller trycker på för andra valmetoder. Se Välja punkter.

   Tryck på Byt för att vända linjens riktning.

2. Definiera offsets, om så krävs. Projektlinjen kan vara offset till en:
   - Horisontell förskjutning - tillämpas till höger eller vänster om linjen
   - Vertikal förskjutning - tillämpas över eller under linjen
3. Tryck på Nästa.
4. Ange värdena för Punktdetaljer, Positionstolerans, och Inställningar eller godkänn standardinställningarna.Se Inställningar för automatisk utsättning. Tryck på Nästa.

5. Tryck på Nästa.

   Om instrumentet pekar i fel riktning kan man under perioden Starta väntetid manuellt rikta instrumentet i rätt riktning.

   Instrumentet vrider mot den givna punkten, mäter en position och kontrollerar sedan denna position mot de definierade toleranserna. Om den är utanför toleranserna vrider instrumentet mot en ny position och upprepar proceduren tills den hittat en position inom toleranserna, eller tills maximala antalet upprepningar uppnåtts.

   Programvaran kommer att använda tidigare positionen för att minska antalet iterationer som krävs för att hitta nästa position. Men om en position inte hittas inom toleranserna kommer programvaran att använda den beräkna positionen för den föregående positionen för att minska antalet iterationer som krävs för att hitta nästa position.

   - När en position hittas inom toleransen, ljuder händelsen Markera punkt och:

     - Om instrumentet har en spårningslampa, blinkar laserpekaren och spårlampan under den period som definierats i fältet Markera fördröjning.
     - Om instrumentet är ett Trimble SX12 skannande totalstation, ändras instrumentet till STD-läge och laserpekaren slutar att blinka och flyttar sig för att positionera sig på EDM-platsen. Laserpekaren ändras till tänd medan Målbelysningslampan (TIL) blinkar under den period som definierats i fältet Markera fördröjning.När punkten har lagrats återgår instrumentet automatiskt till TRK-läge och laserpekaren börjar blinka igen.

     I slutet av perioden Väntetid auto uts. sätter instrumentet automatiskt ut nästa punkt.Tryck på Paus för att tillfälligt stoppa den automatiska utsättningen.Använd skärmtangenterna Föreg. och Nästa för att hoppa över den föregående eller nästa punkt.

   - Tryck på Pausa för att tillfälligt stoppa iterationsprocessen, när programmet itererar för att hitta en punkt inom målets tolerans. Programmet växlar instrumentet till spårningsläge och visar deltan för utsättning, vilket anger den riktning som instrumentets EDM behöver gå i för att nå målet. Ett värde som visas i rött indikerar att deltan är utanför toleranserna. Använd piltangenterna på kontrollenheten eller piltangenterna på videoskärmen för att flytta instrumentets EDM närmare målet. När deltavärdena visas i svart trycker du på Lagra för att lagra posten, startar om den automatiska utsättningssekvensen och går till det markerade punktsteget.

   - Om instrumentet inte hittar en punkt inom toleranserna hoppas punkten över.

6. När processen är avslutad visar skärmen Resultat antalet utsätta och överhoppade punkter.