# Tvärsektionshöjder

Vid omdefiniering av en LandXML-tvärsektionsväg som en RXL-väg, om höjderna som definierar tvärsektionerna är:

- absoluta, markera kryssrutan Absoluta tvärsektionshöjder i designen för att garantera att mallarna löses korrekt.
- relativa i förhållande till linjegeometrin, avmarkerar du kryssrutan Absoluta tvärsektionshöjder för att säkerställa att mallarna löses korrekt.

- Om du är osäker på om du ska markera eller avmarkera kryssrutan Absoluta tvärsektionshöjder öppnar du filen i en textredigerare och granskar värdena.

- Om du fortfarande är osäker, väljer du en inställning och trycker på Granska och sedan på i kartans verktygsfält för att visa vägen i tvärsektionsvyn, när vägen har lagrats som en RXL-fil . Om tvärsektionsvyn inte ser korrekt ut, om exempelvis tvärsektionen visas som en enda vertikal linje snarare än en horisontell linje med schaktnings-/fyllningsvärden vid sidan, måste du definiera om vägen som en ny RXL, den här gången med en annan inställning för Absoluta tvärsektionshöjder.