# Exportera LandXML-väglinjevägar från kontorsprogrammet

Innan du exporterar en LandXML-väglinjeväg för användning i programmet Trimble Access Roads bör du tänka på följande:

- Trimble Access Roads har endast stöd för en profil i en fil. Om du exporterar en horisontell linjegeometri och den har flera profiler väljer du bara en profil som du vill exportera. Om du väljer mer än en profil kommer programmet att använda den första i filen.

- Trimble rekommenderar att du undviker vertikala ytor. Om en väglinje har samma offset som en annan, kan programmet Trimble Access Roads koppla ihop väglinjerna i fel ordning när den kopplar ihop väglinjerna för att visa tvärsektionerna. Undvik detta problem genom att definiera en av väglinjerna med en liten förskjutning från den andra.

  Överväg exempelvis, följande bild som visar en tvärsektionsvy av en trottoarkant och en kanal, där väglinjerna 2 och 3 i det övre diagrammet har samma offset och kan, potentiellt, anslutas felaktigt på det sätt som visas i den röda linjekartan. I det undre diagrammet, där väglinje 3 har definierats med en mindre offset från väglinje 2 kommer väglinjerna alltid att kopplas korrekt på det sätt som visas i den svarta linjekartan.

Exportera från Trimble Business Center

För att få bästa resultat vid användning av LandXML-väglinjer i programmet Trimble Access Roads, bör du exportera filerna med version 5.80 eller senare av Trimble Business Center.

Du kan exportera en LandXML-väglinjeväg från Trimble Business Center som:

- En linjegeometri och tillhörande korridor.

- En linjegeometri och tillhörande vägytemodell, där brytlinjerna definierar väglinjevägarna.

Du kan även inkludera punkter och ytor som inte hör till vägen i exporten, för respektive metod.

För att exportera vägen som en linjegeometri och tillhörande korridor

1. Starta Trimble Business Center och välj ett projekt.

2. Öppna Projektutforskaren i Trimble Business Center och välj den linjegeometri och tillhörande korridor som du vill exportera.

   Om linjegeometrim har mer än en profil väljer du den profil som ska användas. Annars kan bara den första profilen i filen användas i Trimble Access.

   Välj respektive linjegeometri och tillhörande korridor som utgör vägen, för att exportera mer än en väg. De valda linjegeometrierna och korridorerna är markerade.

3. Välj menyn Start och sedan Exportera.
4. Välj LandXML-exportör på fliken Korridor.
5. Vid behov, väljer du de punkter och ytor som inte hör till vägen som ska exporteras.

6. Från fältet Inställningar/Ytbeskrivning väljer du:

   - 1 - Punkter och avbrottslinjer för att säkerställa att väglinjerna skapas.

   - Både 1 och 2 för att inkludera ytterligare ytor, som exempelvis dellutning eller vall/bank.

   Om du exporterar flera ytor i en fil, måste du se till att lämplig horisontell linjegeometri anges i ytorna.

   Öppna Projektutforskaren i Trimble Business Center, expandera Ytor och högerklicka på ytan och välj Egenskaper, för att göra detta. Bläddra till gruppen Yta och se till att fältet Horisontell justering visar den vågräta linjegeometri som du vill använda. Välj önskad horisontell linjegeometri, vid behov.

7. Välj Exportera för att exportera filen.

För ytterligare information, se Trimble Business CenterHjälp.

Exportera vägen som en linjegeometri och tillhörande vägytemodell

1. Starta Trimble Business Center och välj ett projekt.

2. Håll ner CTRL-tangenten och välj den horisontella linjegeometrin och ytan, på kartan eller projektutforskaren i Trimble Business Center.

   Om linjegeometrim har mer än en profil väljer du den profil som ska användas. Annars kan bara den första profilen i filen användas i Trimble Access.

3. Om det bara finns en vertikal linjegeometri som är associerad med den valda horisontella linjegeometrin väljs den vertikala linjegeometrin automatiskt, och kommer att exporteras.

   Om det finns mer än en vertikal linjegeometri associerad med den horisontella linjegeometrin gör du något av följande:

   - Kontrollera att den vertikala linjegeometri som du vill exportera har angetts som aktiv vertikal linjegeometri. För att göra detta:

     Öppna Projektutforskaren i Trimble Business Center, högerklicka på den horisontell linjegeometrin och välj Egenskaper. Bläddra till gruppen Annat och se till att fältet Aktiv vertikal visar den vertikala linjegeometri som du vill använda. Välj önskad vertikal linjegeometri, vid behov.

   - Välj den vertikala linjegeometri som ska exporteras. För att göra detta:

     Öppna Projektutforskaren i Trimble Business Center, håll ner CTRL-tangenten och klicka för att välja den vertikala linjegeometri som ska exporteras. De valda objekten är markerade.

4. Välj menyn Start och sedan Exportera.
5. Välj LandXML-exportör på fliken Korridor.
6. Vid behov, väljer du de punkter och ytor som inte hör till vägen som ska exporteras.

7. Från fältet Inställningar/Ytbeskrivning väljer du:

   - 1 - Punkter och avbrottslinjer för att säkerställa att väglinjerna skapas.

   - Både 1 och 2 för att inkludera ytterligare ytor, som exempelvis dellutning eller vall/bank.

   Om du exporterar flera ytor i en fil, måste du se till att lämplig horisontell linjegeometri anges i ytorna.

   Öppna Projektutforskaren i Trimble Business Center, expandera Ytor och högerklicka på ytan och välj Egenskaper, för att göra detta. Bläddra till gruppen Yta och se till att fältet Horisontell justering visar den vågräta linjegeometri som du vill använda. Välj önskad horisontell linjegeometri, vid behov.

8. Välj Exportera för att exportera filen.

För ytterligare information, se Trimble Business CenterHjälp.

Exportera från Tekla Civil

För bästa resultat vid användning av LandXML-väglinjer i programmet Trimble Access Roads, bör du exportera filerna med Tekla Civil av version 19.30 eller senare.

För att exportera vägen som en mittlinje med tillhörande linjeavbrott

1. Starta Tekla Civil och välj ett projekt.
2. För att exportera en väg som en linjefil med avbrott måste du först kopiera strukturmodellen till konstruktionsmodellen (Arbetsplats/Kopiera strukturmodell till konstruktionsmodell).
3. Välj Fil/Exportera fil/Exportera till Inframodel-fil.
4. Välj fliken Terräng och karta.
5. Markera kryssrutan Planeringsmodell.
6. Markera kryssrutan Geometri i huvudlinjen och välj rutten.
7. I grupprutan Ytor och typer:
   1. Klicka på Ytor och välj ytan för den struktur som ska exporteras.
   2. Markera kryssrutan Linjer. Trimble rekommenderar att du inte exporterar triangelmodellen.
8. Ange filens namn och sökväg.
9. Välj OK för att skapa filen.

För att exportera vägen som en mittlinje med tillhörande oregelbundna linjer:

1. Starta Tekla Civil och välj ett projekt.
2. Välj Fil/Exportera fil/Exportera till Inframodel-fil.
3. Välj fliken Struktur.
4. I grupprutan Linjegeometrier:
   1. Klicka på Hämta vald för att exportera den aktuella linjegeometrin, eller klicka på Linjegeometrier och välj de linjegeometrier som ska exporteras.
   2. Markera kryssrutan Linjegeometri.Markera inte kryssrutan Tvärsektion.
   3. Ange Stationsintervallet.
5. I grupprutan Ytor:
   1. Klicka på Ytor och välj ytan för den struktur som ska exporteras.
   2. Välj Väglinjemodell och kontrollera att kryssrutan Triangel inte är markerad.
6. Ange filens namn och sökväg.
7. Välj OK för att skapa filen.

Se Tekla CivilHjälp, för ytterligare information.

Exportera från Trimble Novapoint

För bästa resultat vid användning av LandXML-väglinjer i programmet Trimble Access Roads, bör du exportera filerna med Trimble Novapoint av version 21.00 eller senare.

1. Starta Trimble Novapoint och välj ett projekt.
2. Välj menyn Utdata väljer du Exportera till fil.
3. Välj de funktioner som ska exporteras.
4. Välj LandXML som utdataformat.
5. För att exportera vägen som en mittlinje med tillhörande:
   - avbrottslinjer, väljer du InfraBIM-avbrottslinjer som konverteringsregel (eller din egen modifierade konverteringsfil).
   - oregelbundna linjer, väljer du Oregelbundna linjer som konverteringsregel (eller din egen modifierade konverteringsfil).
6. Välj Avsluta för att exportera filen.

Det är även möjligt att exportera LandXML-filer från Trimble Novapoint version 16.00 till 20.00.Se Trimble Novapoint Bruksanvisningen för ytterligare information.

Exportera från Autodesk Civil 3D

Använd exportfunktionen för LandXML i Autodesk Civil 3D för att exportera korridorens linjegeometrier för baslinje, tillsammans med tillhörande funktionslinjer. Programmet Trimble AccessRoads läser linjegeometrierna och funktionslinjerna för att skapa en väg där namnen på funktionslinjerna är namnet på vägens väglinjer. Vid behov kan du inkludera punkter och ytor i filen.

Om du inte redan har gjort det måste du extrahera funktionslinjer från korridorens koder för nyckelpunkter innan du exporterar LandXML-filen från Autodesk Civil 3D .

Extraherar funktionslinjer för korridorer

För komplicerade projekt som innehåller flera vägar måste du använda platser där varje plats har linjegeometrin och tillhörande funktionslinjer för endast en väg. Om inriktningarna och funktionslinjerna inte placerades på separata platser, när vägarna skapades, kan du skapa en ny plats för varje väg och sedan flytta dessa objekt till lämpliga platser. Kontrollera att du flyttar de funktionslinjer som är relevanta för platsens linjegeometri, när du flyttar funktionslinjer till en plats. Välj den webbplats som innehåller lämpliga linjegeometri- och funktionslinjer, när du exporterar LandXML-filen. Se hjälpen för Autodesk Civil 3D, för att lära dig mer om platser.

1. Starta Autodesk Civil 3D och öppna korridorritningen.

2. Från menyområdet Startsida, väljer du Skapa funktionslinje från korridor i listmenyn Funktionslinje.

3. Välj korridoren.

4. Välj funktionslinjerna.

5. Tryck på Enter.

6. I fönstret Extrahera funktionslinjer för korridor väljer du de funktionslinjer som ska extraheras. Välj platsen i kolumnen Plats, för komplicerade projekt som innehåller flera korridorer.

7. Tryck på Extrahera.

Exportera en LandXML-fil från Civil 3D

1. Välj Exportera till LandXML från menyfältet Utdata.

2. Välj Redigera LandXML-inställningar och ställ in alternativet Exportera tvärsektioner till Av i Inställningar för export av linjegeometri.

3. Ange de linjegeometriobjekt och funktionslinjeobjekt som ska exporteras. Om du har flyttat linjegeometrin och tillhörande funktionslinjer till en unik plats (vilket är viktigt för projekt med flera vägar) väljer du från den platsen.

4. Tryck på OK och ange ett filnamn.

5. Tryck på Spara.

Se Hjälp för Autodesk Civil 3D för mer information.

Exportera från 12d Model

Använd exportfunktionen för Trimble LandXML-vägar i 12d Model för att exportera väglinjer som en LandXML-väglinjeväg som kan användas i programmet Trimble Access Roads.

1. Starta 12d Model och öppna filen.

2. Välj Trimble i menyfliksområdet Mätning och sedan Trimble LandXML-vägar. Panelen Skapa fil för Trimble LandXML-väg visas.

3. Ange namnet på den LandXML-fil som du vill skapa i fältet Jobbnamn.

4. Välj den fil för mappning av övergången som du vill använda, i fältet Mappning av övergång.

   Du måste uttryckligen mappa 12d-övergångstyper till LandXML-övergångstyper. For more information, Se avsnittet Fil för mappning av övergångar i Hjälpen för 12da-modeller.

5. Ange de lager som används för väglinjer i den valda Väglinjemodellen. Det finns tre alternativ:

   - Inga: Alla väglinjer i den valda väglinjemodellen skrivs till LandXML-filen utan gruppering av lager.

     Avmarkera kryssrutan Placera alla väglinjer i ett lager och välj sedan modellen i fältet Väglinjemodell på fliken Enkel, i det här fallet.

   - Enkel: En mittlinje och väglinjemodell skrivs till LandXML-filen i ett enda lager.

   - Avancerad: Flera mittlinjer och väglinjer skrivs till olika lager i LandXML-filen. Det kan finnas upp till tio lager för respektive linjegeometri, ett helt delavsnitt kan exempelvis laddas upp genom att utse mittlinjen för respektive väg och lägga till modeller för de slutgiltiga ytlagren, underarbeten, med mera.

   Enkel konfiguration

   1. Markera kryssrutan Placera alla väglinjer i ett lager.

   2. Välj fliken Enkel.

   3. I fältet Linjegeometriväglinje väljer du mittlinjen för lagret.

   4. Markera kryssrutan Inkludera linjegeometri i lager, om du vill inkludera mittlinjen i lagret, så att den schaktas undan som en del av vägytan.

   5. Välj de väglinjemodeller som utgör vägytan/lagret, i fältet Väglinjemodell.

      Fältet Lagrets namn visar namnet på den valda modellen och kan inte ändras.

   Avancerad konfiguration

   1. Markera kryssrutan Placera alla väglinjer i ett lager.

   2. Välj fliken Avancerad.

   3. Välj mittlinjen för upp till tio lager, i fältet Linjegeometriväglinje.

   4. Markera kryssrutan Inkludera linjegeometri i lager 1, om du vill inkludera mittlinjen i lagret, så att den schaktas undan som en del av vägytan.

   5. Välj de väglinjemodeller som utgör vägytan/lagret, i fältet Väglinjemodell 1.

      Fältet Lagrets namn 1 visar namnet på den valda modellen och kan inte ändras.

   6. Välj de väglinjemodeller och lagernamn som krävs, för respektive valfritt lager.

   7. Högerklicka på radnumret i rutnätet för att infoga en extra rad och fyll i den enligt stegen ovan för det första lagret, för att skapa extra vägar/mittlinjer.

6. Klicka på Skriv för att skapa LandXML-filen.