# Sätta ut en station på en väglinje

Tryck på bredvid fältet Station för att visa skärmen Välj station, för att anpassa de tillgängliga stationerna vid en utsättning. Se Tillgängliga stationer för utsättning.

1. Tryck på stationen i linjegeometrin på kartan eller i utsättningsformuläret:

   1. Välj Station på linjegeometri i fältet Sätt ut.

   2. Tryck på bredvid fältet Station och välj station eller ange ett nominellt stationsvärde.

2. Tryck och håll på kartan och välj Redigera höjd, för att redigera höjden.Se Redigera givet höjdvärde.
3. Tryck och håll på kartan och välj Definiera konstruktionsförskjutningar, om Konstruktionsförskjutningar krävs.Ange värden i fältet Konstruktionsförskjutningar.Se Konstruktionsförskjutningar.
4. Tryck på Starta.

5. Navigera till punkten.

   Höjden på din aktuella position och designhöjden för den beräknade positionen visas.

   För att växla mellan planvyn och tvärsektionsvyn, trycker du på .

   Tvärsektionen som visar din aktuella position och målet, som är riktad i riktningen för den ökande stationen. Konstruktionsförskjutning/arna visas som gröna linjer. Om konstruktionsförskjutningar har angivit, anger den mindre enkelcirkeln det valda läget och dubbelcirkeln anger det valda läget justerat för de/n/ angivna konstruktionsförskjutningen/arna.

   När utsättningsmetoden är Station på linjegeometri eller Skevningsoffset, kan du redigera höjden.Tryck på Mellanslag eller och ange det nya höjdvärdet, för att redigera detta. Tryck på Mellanslag eller och sedan på bredvid fältet Designhöjd och välj Läs in den ursprungliga höjden igen, om du vill återställa den ursprungliga höjden efter redigeringen.

6. Tryck på Mät för att mäta punkten, när den är inom toleransen.

   Vid användning av ett Trimble SX12 skannande totalstation i TRK-läge med laserpekaren aktiverad visar skärmen Utsättning skärmknappen Markera punkt istället för skärmknappen Mät. Tryck på Markera punkt för att sätta instrumentet i STD-läge. Laserpekaren slutar blinka och flyttar sig för att positionera sig på EDM-platsen. Om du trycker på Godkänn för att lagra punkten, återgår instrumentet automatiskt till TRK-läge och laserpekaren börjar blinka igen. Om du vill mäta om och uppdatera delta för utsättningarna trycker du på Mät när du har tryckt på Markera punkt och innan du trycker på Godkänn. Se EDM-inställningar, för mer information.

7. Tryck på Godkänn för att lagra punkten.
8. Om du valde alternativet Visa före lagring kommer de utsatta delta du valde i skärmen Utsättningsalternativ att visas. Tryck på Lagra.

9. Fortsätta mäta punkter längs linjegeometrin. Tryck på skärmknappen Sta-, för att välja föregående station. Tryck på skärmknappen Sta +, för att välja nästa station.

   Eller, tryck på bredvid fältet Station för att öppna skärmen Välj station och sedan välja Sta- eller Sta+ i fältet Automatisk ökning för att automatisera valet av föregående eller nästa station.