# Skapa en GNSS‑kontakt för en uppringd Datalänk i en rover

1. Tryck på och välj Inställningar/Anslutningar.Välj fliken GNSS-kontakter.
2. Tryck på Ny.Skärmen Redigera GNSS‑anslutning visas.
3. Ange GNSS-kontaktens namn.
4. Ställ in Kontakttyp på Uppringd rover.

5. I fältet Nummer att ringa, anger du det telefonnummer som ditt modem använder för att ansluta till basstationens mottagare.

   För att skicka en kort fördröjning, t.ex. för att skilja områdeskoden från numret, anger du ett komma (,).

6. I de flesta fall krävs inga ytterligare inställningar för att anslutningen ska fungera. Tryck på Lagra.

7. Redigera följande fält, om anslutningen inte fungerar:
   - Ange Modemets PIN-kod.
   - Ange det kommando som inleder kommunikationen i fältet Initialiseringssträng och konfigurera alternativen för modemet.
   - Redigera kommandot för att avsluta kommunikationen i fältet Lägg på.Detta är som standard inställt på ATH0.
   - Redigera kommandot för initialisering av uppringning av ett telefonnummer i fältet Uppringningsprefix.Detta är som standard inställt på ATD.

   - I fältet Uppringningssuffix anger du de kommandon som används efter att telefonnumret ringts upp.

     Värdena för uppringningsprefix, telefonnummer och uppringningssuffix slås ihop för att skickas till modemet.

   - I fältet Efter anslutning anger du all information som ska skickas från rovern till basstationen så snart anslutningen är etablerad.Detta är i normalfallet ditt användarnamn och lösenord.

     För att skicka en vagnretur och en tre sekunders fördröjning till bassystemet, t.ex. för att skilja användarnamnet från lösenordet, anger du ett karattecken (^).

   - Markera kryssrutan för Skicka information om användaridentitet, om rovern måste uppge identifikationsinformation till basstationens dataserver via vanliga NMEA-meddelanden.Vid start av mätningen, ber programvaran dig att mata in denna information.
8. Tryck på Lagra.