# Yta

En yta kan vara topografisk eller icke-topografisk:

- En topografisk yta är en digital representation av formen på en landyta, och bildas av ett rutnät med kontinuerliga trianglar. Ytan kan bestå av befintlig terräng, föreslagna lutande ytor, eller en kombination av de båda.

- En icke-topografisk yta är en representation av ett objekt eller cirkelläget för objekt i en 3D-modell eller BIM-fil.

Programmet Trimble Access har stöd för topografiska ytor i följande filformat:

- digitala terrängmodeller med rutnät (.dtm)
- triangulerade terrängmodeller (.ttm)
- triangulära 3D-ytor i en DXF-fil (.dxf)

- triangulerade digitala terrängmodeller i en LandXML-fil (.xml)

- triangulerade digitala terrängmodeller i en 12da-fil (.12da)

När offset tillämpas vinkelrätt mot den digitala terrängmodellen kommer värden för schakt/fyll att beräknas med hjälp av följande steg:

1. Konstatera vilken triangel som den aktuella positionen ligger i (1).

2. Sätta ut den triangeln med en offset i en rät vinkel med offsetvärdet (2) för att definiera en ny triangel.

3. Beräkna höjden för samma position för den nya triangeln (3).

4. Beräkna värden för schakt/fyll från den beräknade höjden till den utsatta positionen (4).