# Stationsetablering

I en konventionell mätning, måste du slutföra en stationsetablering för att kunna rikta instrumentet. Du måste ha en aktuell stationsetablering innan du kan använda funktionerna Vrid till eller Joystick för att vrida ett servo eller robotinstrument.

Tryck på och välj Mät/Ny <stationsinställning>, för att slutföra en ny stationsinställning vid en mätning med totalstation. För att utföra en annan typ av etablering på en aktuella installationen måste du först avsluta mätningen.

Välj en stationsetablering som passar dina behov:

- Välj Stationsetablering för att slutföra en standard stationsetablering där instrumentet ställs in på en känd punkt eller om du utför en polygontågsmätning.
- Välj Stationsetablering plus eller Fri station, För att mäta flera referensobjekt, mäta punkter med flera observationssatser, eller få bättre kvalitetskontroll för dina observationer. Båda metoderna låter dig:
  - mäta flera referensobjekt
  - mäta riktpunkter bakåt och framåt
  - mäta en eller flera observationssatser
  - granska kvaliteten på observationerna och ta bort dåliga observationer
- Välj Fri station om du vill bestämma koordinaterna för instrumentets punkt genom att göra observationer till kända referensobjekt.

- Välj Referenslinje, för att konstatera positionen på en mätt punkt relativt till baslinjen genom att göra mätningar av två kända eller okända definitionspunkter för baslinjen.

  Denna metod används ofta vid utsättning av byggnader parallella med andra föremål eller gränser. När denna uppmätta punkt är definierad, lagras alla efterföljande punkter relativt mot baslinjen med hjälp av station och offset.

- Välj Skanningstation för att skanna eller skapa panoraman med ettTrimble SX10 eller SX12 skannande totalstation, och instrumentet är placerat på en punkt där det inte finns några kända koordinater.

- Välj Objektorienterad inställning, för att ställa in totalstationen i en miljö där Z-axeln inte är parallell med instrumentets vertikala axel.

- Välj Använd senaste, om du är nöjd med att den senaste stationsetableringen i det aktuella jobbet fortfarande är giltig, och du vill fortsätta att observera punkter från den här stationen.

- Välj Kopiera senaste, för att använda den senast slutförda stationsetableringen i ett annat jobb. Det här alternativet är användbart när du exempelvis vill spara detaljerad data i ett jobb och data från en slutmätning i ett annat jobb, och du inte behöver göra om stationsetableringen för det andra jobbet.

  Du bör bara välja Kopiera senaste om du känner att den senaste stationsetableringen fortfarande är giltig och du vill fortsätta att observera punkter från den här stationen. När du använder en tidigare stationsetablering är det rekommenderat att alltid göra en kontrollmätning till en bakomliggande punkt innan du startar mätningen.