# Starta och avsluta en integrerad mätning

## Starta en integrerad mätning

Det finns flera sätt att starta en Integrerad mätning. Använd den metod som bäst passar ditt arbetssätt:

- Starta en konventionell mätning och starta senare en GNSS-mätning.
- Starta a GNSS-mätning och starta senare en konventionell mätning.
- Starta en integrerad mätning. Detta startar samtidigt en konventionell mätning och en GNSS-mätning.

Du måste skapa en integrerad mätprofil innan du kan starta en integrerad mätning.

För att starta en integrerad mätning, trycker du på och väljer Mätning eller Utsättning och väljer sedan den <integrerade mätprofilens namn>.

Det är bara konventionella mätprofiler och GNSS-mätprofiler som är refererade i den integrerade mätprofilen som är tillgängliga i den integrerade mätningen.

## Avsluta en integrerad mätning

Du kan varje mätning individuellt, eller välja Avsluta integrerad mätning för att samtidigt avsluta GNSS‑mätningen och den konventionella mätningen.