# Starta en efterberäknad rover-mätning

1. Sätta upp och ansluta GNSS-mottagaren.
2. Se till att det önskade jobbet har öppnats i Trimble Access.

3. Starta undersökningen genom att trycka på och välja Mät. Om finns fler än en konfigurerad mätprofil, väljer du en mätprofil i listan. Välj den programfunktion du vill använda, t.ex. Mät punkter.

   När du väljer en mätprofil för första gången, kommer programmet att be dig att anpassa mätprofilen för din specifika hårdvara.

4. Om ett meddelande varnar för att ett alternativ i mottagaren inte är tillgängligt kan prenumerationen på mottagarens alternativ ha upphört att gälla. Tryck på och välj Inställningar för instrument/mottagare för att kontrollera de värden som visas i gruppen Prenumerationer på Trimble GNSS, för att kontrollera utgångsdatumet.
5. Om du har valt några inställningar för ”Fråga efter” i RTK-mätprofilen, ombeds du att bekräfta korrektionskällan. Tryck på Godkänn.

6. Använd statusfältet för att bekräfta att programmet är anslutet och tar emot korrektionsdata.

   I en FastStatic-mätning kan du börja mäta omedelbart.

   För att åstadkomma precision på centimeternivå från en PP-kinematisk mätning när data bearbetas, måste mätningen initieras. Med dubbelfrekvensmottagare, börjar initieringsprocessen automatiskt om minst fem L1/L2‑satelliter observeras. Se PP-initieringstider.

   I en efterberäknad mätning, bör du bara förlita dig på direktinitieringen (automatisk) om du är säker på att mottagaren kommer att observera minst fem satelliter, utan avbrott under de närmaste 15 minuterna, eller sex satelliter utan avbrott under de närmaste åtta minuterna. Eller, initiera på en känd punkt.

   Om du inte behöver resultat med centimeterprecision och vill starta mätningen omedelbart, väljer du Mätning/PPK-initiering.Tryck på Init och sätt fältet Metod till Ingen initiering.

7. Mät punkter.

   Du kan inte sätta ut punkter under en efterbehandlad mätning.