# Starta en mätning med totalstation

1. Se till att det önskade jobbet har öppnats i Trimble Access.

2. För att starta mätningen, trycker du på och väljer Mätning eller Utsättning.Om finns fler än en konfigurerad mätprofil, väljer du en mätprofil i listan.Välj en stationsetablering för dina behov, t.ex. Stationsetablering.

   När du väljer en mätprofil för första gången, kommer programmet att be dig att anpassa mätprofilen för din specifika hårdvara.

3. När du får frågan, använder du den elektroniska libellen för att nivellera instrumentet. Tryck på Godkänn.

4. Ställ in dekorrektioner som associeras med instrumentet.

   Om skärmen Korrektioner inte visas, trycker du på Alternativ och anger korrektionsinformationen.

   För vissa instrument, kontrollerar programmet automatiskt om olika korrektioner (PPM, prismakonstant, samt krökning och refraktion) används på rätt sätt.Vid val av Stationsetablering, visas meddelanden som talar om vad som har eller inte har kontrollerats i statusraden. Om programmet upptäcker att korrektionerna använts två gånger, visas ett varningsmeddelande.

5. Slutföra stationsetableringen.Se Stationsetablering.
6. Ställa in mål.Se Mål.
7. Mätning eller utsättning av punkter.