# Enheter

För att konfigurera enheter och format för numeriska värden för jobbet:

1. Tryck på och välj Jobb. Det aktuella jobbet är redan valt.
2. Tryck på Egenskaper.
3. Tryck på Enheter.
4. Ändra de fält som krävs.

Vissa fält i programmet Trimble Access låter dig ange ett värde med en annan enhet än systemets enheter.När du anger ett värde i något av dessa fält (exempelvis Azimut) och trycker på Enter, konverteras värdet till systemenheter.

Enheter

Följande enhetsinställningar är tillgängliga:

Längd-/plankoordinater

Avstånd‑ och Nord/Öst‑koordinater. Välj mellan meter, millimeter, internationella fot och US Survey-fot.

Höjd

Höjder

Vinklar

Vinklar

Kvadrantbäringar

Värden för bäring konverteras automatiskt till kvadrantbäringar när den här kryssrutan är markerad.

För att exempelvis, ange kvadrantbäringen N25° 30' 30"Ö i ett fält för bäring, skriver du in 25.3030 och trycker sedan på och väljer NO.

Temperatur

Temperatur

Tryck

Tryck

Lutning

Lutningens lutning kan visas som vinkel, procent eller kvot. Kvoten kan visas som Höjd.

Längd eller Längd: Höjd.

Areal

Areaenheter som stöds är:

- Kvadratmeter
- Kvadratmil
- Internationell kvadratfot
- US survey kvadratfot
- Internationell kubikyard
- US survey kvadratyard
- Tunnland
- Hektar

Volym

Volymenheter som stöds:

- Kubikmeter
- Internationell Kubikfot
- Tunnlandsfot
- Internationell kubikyard
- Tunnlandsfot
- US Acre feet
- US Survey kubikfot

Massa

De enheter för massa som stöds är:

- Kilogram
- Milligram
- Gram
- Ton (metriskt)
- Ton (amerikanska)
- Ton (brittiskt)
- Uns
- Pund
- Sten

Format för numeriska värden

De tillgängliga formaten för numeriska värden är:

Avståndsdisplay

Välj det talformat som matchar antalet decimaler som ska visas i alla avståndsfält.

När fältet Avstånd och plankoordinater är satt till US survey feet (fot) eller International feet (fot) går det att konfigurera inställningarna så avståndet visas i feet (fot) och inches (tum). Följande bråkdelar av en tum stöds: 1/2”, 1/4”, 1/8”, 1/16” och 1/32".

Koordinatdisplay

Antalet decimaler i alla Nord/Öst‑koordinatfält

Areadisplay

Antal decimaler för en beräknade area

Volymvisning

Antal decimaler för en beräknad volym

Vinkelvisning

Antalet decimaler för en beräknad vinkel.

Lat/Long

Latitud och longitud

Koordinaters ordning

Ordningsföljden för de plankoordinater som visas. Välj från:

- Nord‑Öst‑Höjd
- Öst‑Nord‑Höjd
- Y‑X‑Z (motsvarande Öst‑Nord‑Höjd – fälten har ändrats)
- X‑Y‑Z (motsvarande Nord‑Öst‑Höjd – fälten har ändrats)
- XYZ (CAD) (där koordinaterna är i samma ordning som i CAD-filer)

Alternativen Y‑X‑Z och X‑Y‑Z följer den geodetiska konventionen att Y-axeln är Öst-axel och att X-axeln är Nord-axeln, vilket bildar ett vänsterhänt koordinatsystem.

Alternativet XYZ (CAD) följer den matematiska konventionen och bildar ett högerhänt koordinatsystem.

Stationsvisning

(även kallat Länkning i vissa länder.)

Detta definierar avståndet längs en linje, båge, linjegeometri, -väg eller tunnel.

Stationsvärdet kan visas som:

- 1000,0 där värden visas som de skrivits in
- 10+00,0 där + skiljer hundradelar från återstående värden
- 1+000,0 där + skiljer tusendelar från återstående värden
- Stationsindex

Skärmen för Stationsindex använder ett extra fältvärde Stationsindex stegring som en del av dess definiering.Stationen värde visas enligt optionen 10 +00,0men värdet innan + är stationsvärdet dividerat med Stationsindex stegring.Resten visas efter +.Till exempel om Stationens indexökning är satt till 20 visas ett stationsvärde på 42,0 m som 2 + 02,0 m.Detta visningsalternativ används i Brasilien men kan ha tillämpning på andra marknader.

Stationens indexökning

Om Stationens display är inställd på Stationsindex visas fältet stationens indexökning. Nu kan ett lämpligt värde för stationens indexökning anges.Se ovan.

Laser VA display

Laserns vertikala vinklar

Kan antingen vara vertikala vinklar uppmätta från zenit eller lutningar (inklination) mätta från horisontalen.

Tidsformat

Formatet för datum och tid. Välj från:

- Lokalt datum/tid
- UTC-tid
- GPS veckor och sekunder

Precisionsvisning

Konfidensnivån för visade beräkningar av GNSS-noggrannhet. De konfidensnivåer som stöds och sannolikheten att precisionen är inom intervallet är:

| horisontellt | Vertikalt
--- | --- | ---
| Skalenligt | Procent | Skalenligt | Procent
1 sigma | 1 | 39,4% | 1 | 68,3%
DRMS | 1,414 | 63,2% | 1 | 68,3%
95% | 2,447 | 95% | 1,960 | 95%
99% | 3,035 | 99% | 2,575 | 99%