# Konfigurera en internetdatalänk för basen

1. Tryck på och välj Inställningar / Mätprofiler.Välj den mätprofil som krävs. Tryck på Edit.
2. Välj Datalänk för bas.
3. Sätt fältet Typ till Internet‑anslutning.

4. Tryck på för att öppna fliken GNSS-korrektionskälla på skärmen Anslutningar och välj den GNSS-korrektionskälla som du har konfigurerat och tryck sedan på Godkänn, för att välja GNSS-korrektionskälla (dit programmet Trimble Access laddar upp RTK-korrigeringar).

   - Tryck på Ny, för att konfigurera inställningar för en ny GNSS-korrektionskälla.

   - Välj källan i listan och tryck på Redigera, för att ändra inställningarna för en befintlig GNSS-korrigeringskälla.

   Se Alternativ för basens GNSS-korrigeringskälla, för mer information.

5. Markera kryssrutan Fråga efter GNSS-internetkälla om du vill att programmet ska fråga vilken GNSS-internetkälla som ska användas i början av varje mätning.

6. Tryck på för att öppna skärmen GNSS-internetkälla och välja den GNSS-internetkälla som krävs och sedan trycka på Godkänn, för att välja GNSS-internetkälla (hur GNSS-rovern ansluter till internet för GNSS-korrektioner).

   - Tryck på Lägg till, för att konfigurera inställningar för en ny GNSS-internetkälla.

   - Välj källan i listan och tryck på Redigera, för att ändra inställningarna för en befintlig GNSS-korrektionskälla.

   Se Alternativ för basens GNSS-internetkälla nedan, för mer information.

7. Markera kryssrutan Fråga efter GNSS-internetkälla om du vill att programmet ska fråga vilken GNSS-internetkälla som ska användas i början av varje mätning.

8. Tryck på Godkänn.

9. Tryck på Lagra för att spara dina ändringar till mätprofilen.

Alternativ för basens GNSS-korrigeringskälla

1. Tryck på bredvid fältet GNSS-korrektionskälla på skärmen Basdatalänk för att öppna fliken GNSS-korrektionskälla på skärmen Anslutningar:

   - Tryck på Ny, för att konfigurera inställningar för en ny GNSS-korrektionskälla.

   - Välj källan i listan och tryck på Redigera, för att ändra inställningarna för en befintlig GNSS-korrigeringskälla.

2. Välj Basstationens driftläge:

   - I de flesta fall laddar mottagaren vid basen upp data till en sändningsserver. Välj Ladda upp data till fjärrserver.

     Om mottagaren är ansluten till internet via en extern enhet såsom en smartphone eller MiFi-enhet måste du låta enheten vara ansluten till mottagaren vid basstationen.

   - Om mottagaren vid basstationen ska agera som basstationsserver, väljer du Använd som en server och anger IP-port.

     Du måste låta kontrollenheten vara ansluten till mottagaren vid basen, för att använda basstationens server.

   När mottagaren vid basstationen ska:

   - Användas som en server, måste den ha en statisk publik IP-adress.

   - Ladda upp data till en server, måste den ha en lokal IP-adress.

3. Konfigurera inställningar för den valda GNSS-korrektionskällan. Se:

   - Ladda upp korrektioner till en NTRIP-server

   - Ladda upp korrektioner till en broadcast-server

Ladda upp korrektioner till en NTRIP-server

1. Ställ in omkopplaren Använd NTRIP på Ja.
2. För att tvinga programmet Trimble Access att alltid använda NTRIP version 1.0 markerar du kryssrutan Använd NTRIP v1.0.

3. För att ansluta till en anslutningspunkt vid mätningens början, utan att få frågan om att ange anslutningspunktens namn, väljer du Anslutningspunktens namn.

   Om inte monteringspunktens namn anges kommer systemet att be dig om detta när du startar en mätning. Ditt val lagras sedan i filen GNSSCorrectionSource.xml i mappen Trimble Data\System Files. Om den angivna monteringspunkten inte kan nås när mätningen startar visas en lista över tillgängliga monteringspunkter.

4. Om ett användarnamn och lösenord krävs för att använda NTRIP-servern, anger du informationen i fälten Användarnamn för NTRIP och Lösenord för NTRIP.

5. Ange IP-adress och IP-port för den NTRIP-server som du har fått från serveroperatören.

   Om GNSS-internetkälla är Kontrollenhetens internet, visas värdena för IP-adress och IP-port i fältet IP-inställningar för den här basstationen på skärmen Basstation som visas på kontrollenheten som är ansluten till basstationens mottagare när du startar basstationens mätning.

   Om IP-adressen för basens kontrollenhet verkar vara ogiltig, rekommenderar Trimble att du utför en mjuk omstart av enheten innan du ansluter till Internet och startar basen.

6. Om servern som Trimble Access ansluter till kräver datakryptering med TLS (Transport Layer Security) ställer du omkopplaren Använd TLS-kryptering på Ja. Inställningen stödjer TLS version 1.2 eller senare.

7. Tryck på Lagra.

Se Inställningar för NTRIP-server, för mer information.

Ladda upp korrektioner till en broadcast-server

1. Ställ in omkopplaren Använd NTRIP på Nej.

2. Ange IP-adress och IP-port för den server som du har fått från serveroperatören.

   Om GNSS-internetkälla är Kontrollenhetens internet, visas värdena för IP-adress och IP-port i fältet IP-inställningar för den här basstationen på skärmen Basstation som visas på kontrollenheten som är ansluten till basstationens mottagare när du startar basstationens mätning.

   Om IP-adressen för basens kontrollenhet verkar vara ogiltig, rekommenderar Trimble att du utför en mjuk omstart av enheten innan du ansluter till Internet och startar basen.

   För att ansluta en rover till basen måste man starta en mobil Internetbas med en offentlig IP-adress.

3. Om servern som Trimble Access ansluter till kräver datakryptering med TLS (Transport Layer Security) ställer du omkopplaren Använd TLS-kryptering på Ja. Inställningen stödjer TLS version 1.2 eller senare.

4. Tryck på Lagra.

Alternativ för basens GNSS-internetkälla

1. Tryck på bredvid fältet GNSS-internetkälla på skärmen Basdatalänk i mätprofilen för att öppna skärmen GNSS-internetkälla.

2. Välj hur du vill ansluta till internet och tryck sedan på Konfig. Se:

   - För att ansluta mottagaren till Internet med hjälp av mottagarens modem

   - För att ansluta mottagaren till Internet med hjälp av ett WiFi-nätverk

   - För att ansluta mottagaren till internet med en kabel

   - Ansluta kontrollenheten till internet

   - Ansluta kontrollenheten till internet via en annan enhet

För att ansluta mottagaren till Internet med hjälp av mottagarens modem

Trimble-mottagare med ett inbyggt modem som kör firmware som lanserats efter 2017 kan använda en Mottagare internet – Modem-anslutning.

Konfigurera Mottagare för internet - modem som GNSS-internetkälla:

1. Tryck på i fältet GNSS-internetkälla för att öppna skärmen GNSS-internetkälla och välj anslutningen med namnet Internetmottagare – modem. Tryck på Godkänn.

   I de flesta fall behöver du inte redigera inställningarna för Mottagare internet – Modem-anslutningen.

2. Om SIM-kortet i mottagaren har en PIN-kod anger du PIN-koden i fältet PIN-kod för modem.
3. Tryck på Lagra.

Om du provar anslutningen och den inte fungerar, kan ytterligare konfiguration behövas:

1. Tryck på i fältet GNSS-internetkälla för att öppna skärmen GNSS-internetkälla.

2. Välj anslutningen som heter Receiver Internet – Modem och tryck på Redigera.

3. Fältet CID visar det kontext-ID som ska användas. Vanligtvis har ett SIM-kort endast ett kontext-ID (CID). Tryck på och välj Läs in från modem och välj det CID som ska användas, för att hämta definierade kontext-ID:n från SIM-kortet till mottagaren.

4. Tryck på i fältet APN för att välja metod för val av internetleverantörens APN (Access Point Name). Detta är den internetleverantör som tillhandahåller mottagarens SIM-kort:

   - Välj SIM-standard för att använda den APN-profil som finns på SIM-kortet i mottagaren.

   - Välj Välj namn på accesspunkt (APN) om du vill välja Plats och din Leverantör och abonnemang från APN-guiden i Trimble Access. Tryck på Godkänn.

   - Välj Läs in från modem om du vill ansluta till modemet och läsa in och lagra modemets APN-information till filen GNSSInternetSource.xml i mappenTrimble Data\System Files. De lagrade inställningarna används när du ansluter med denna GNSS-korrektionskälla.

     Alternativet Läs in från modem är endast tillgängligt om mottagaren har firmware-version 5.50 eller senare installerad.

5. Ange Mobilnätets användarnamn och Mobilnätets lösenord.Som standard är dessa båda fält inställda på gäst.
6. Tryck på Godkänn.
7. Tryck på Godkänn på skärmen för GNSS-internetkälla.
8. Tryck på Lagra.

För att ansluta mottagaren till Internet med hjälp av ett WiFi-nätverk

Om du har en extern enhet som har ett SIM-kort i sig såsom en mobiltelefon eller en MiFi-enhet som du kan lämna vid basstationen kan du ansluta mottagaren till internet med hjälp av en WiFi-anslutning till den externa enheten.

Konfigurera Internetmottagare – WiFi som GNSS-internetkälla:

1. Tryck på i fältetGNSS-internetkälla för att öppna skärmen GNSS-internetkälla och välj anslutningen med namnet Internetmottagare – WiFi. Tryck på Godkänn.

2. Tryck på Redigera, för att redigera mottagarens inställningar för WiFi-anslutning. Programmet Trimble Access måste vara ansluten till mottagaren för att du ska kunna redigera inställningarna för mottagarens WiFi-anslutning. Eller,så kan du lämna inställningarna som de är för tillfället, och redigera dem när du ansluter till mottagaren och startar basundersökningen.
3. Tryck på Lagra.

För att konfigurera mottagarens inställningar för WiFi-anslutning:

1. Kontrollera att den externa telefonen eller MiFi-enheten är på.

2. Om den valda mätprofilen har fältet GNSS-internetkälla inställt påInternetmottagare - WiFi, visas skärmen Konfiguration av WiFi-internetmottagare. när Trimble Access ansluter till mottagaren.

   Tryck på Godkänn, om programmet varnar om att mottagaren måste startas om i Klientläge. När mottagaren startar om, ansluter Trimble Access automatiskt till mottagaren och visar skärmen Konfiguration av mottagarens WiFi.

3. Välj fliken Kund.

4. Kontrollera att kryssrutan Aktiverat är markerad.

5. Tryck på Skanna för att lägga till ett WiFi-nätverk. Tryck på det nätverk som du vill lägga till, i listan över tillgängliga nätverk.

   Programmet återvänder till skärmen Konfiguration av mottagarens WiFi och visar det valda nätverket i tabellen.

6. Gör dina ändringar och tryck på Godkänn.

7. Tryck på Godkänn.

8. Tryck på Enter på skärmen Konfiguration av mottagarens Wi-Fi, för att bekräfta att du vill använda det första nätverket i listan.

   Trimble Access fortsätter att starta basundersökningen.

För att ansluta mottagaren till internet med en kabel

Om du etablerar en permanent basstation med en extern enhet som ska ansluta till internet, som till exempel en bärbar dator, kan du ansluta mottagaren till den externa enheten med en Ethernet-kabel.

Konfigurera Internetmottagare – Kabel som GNSS-internetkälla:

1. Tryck på i fältetGNSS-internetkälla för att öppna skärmen GNSS-internetkälla och välj anslutningen med namnet Internetmottagare – Kabel. Tryck på Godkänn.

2. Tryck på Lagra.

Ansluta kontrollenheten till internet

Vanligtvis måste du koppla bort kontrollenheten basmottagaren efter inställningen av mätningen så att du kan använda den på rovern. I så fall måste du använda en Mottagare för internet-anslutning. Använd endast en Kontrollenhetens internet-anslutning om du kan lämna kontrollenheten ansluten till basmottagaren under mätningen.

Vid användning av en Kontrollenhetens internet-anslutning, ansluter du kontrollenheten till mottagaren via Bluetooth eller en seriekabel.

1. I fältet GNSS-internetkälla:

   1. Tryck på för att öppna skärmen GNSS-internetkälla och välj anslutningen med namnet Kontrollenhetens internet.

   2. Tryck på Konfigurera på skärmen för GNSS-internetkälla för att öppna skärmen för operativsystemets anslutningsinställningar och konfigurera anslutningen. om du ännu inte har konfigurerat Kontrollenhetens internet-anslutningen

   3. Tryck på Godkänn på skärmen för GNSS-internetkälla.

2. Tryck på Lagra.

Ansluta kontrollenheten till internet via en annan enhet

Om du har en annan enhet såsom en äldre mottagare eller mobiltelefon som har stöd för tjänsten Bluetooth DUN, kan du ansluta kontrollenheten till Internet via denna enhet. Du kan även ansluta kontrollenheten till internet via en separat smartphone.

Ansluta till internet via en mottagare eller en mobiltelefon som inte är en smartphone:

- Modemet i enheten måste ha stöd för tjänsten Bluetooth DUN.

- Mottagaren måste vara en äldre Trimble-mottagare, som exempelvis R10-1 eller R8s.

Om mottagaren inte har stöd för Bluetooth DUN och du vill kunna använda Internet på kontrollenheten måste du använda en Kontrollenhetens internet-anslutning.

Ansluta kontrollenheten till internet med hjälp av:

- en separat smartphone, anslut till din smartphone och välj sedan Internet i kontrollenhet på skärmen GNSS-internetkälla . Se Konfiguration av internet med en separat smartphone, för mer information.

- en äldre mottagare eller mobiltelefon, trycker du på Lägg till på skärmen GNSS-internetkälla . Se Internetanslutning via en annan enhet, för mer information.

Eftersom information dirigeras genom kontrollenheten vid den här typen av anslutning, bör du endast ansluta kontrollenheten till internet via en annan enhet om du kan låta kontrollenheten vara ansluten till basstationens mottagare under mätningen. Om du behöver koppla bort kontrollenheten från basmottagaren efter mätningskonfigurationen så att du kan använda den på rovern, måste du använda en anslutning via Internetmottagare - modem eller Internetmottagare - WiFi.