# Mäta snabbpunkter

Använd metoden Snabbpunkt för att mäta punkter snabbt utan någon lägsta mättid.

Eftersom programmet samlar in enbart en epok med data i vandringsläge när den förinställda precisionen har uppnåtts, rekommenderar Trimble att du ställer in standardvärdena för noggrannhet högre för metoden Snabbpunkt än för andra typer av punktmätningar.För att konfigurera inställningarna för kvalitet, noggrannhet och lutning, trycker du på Alternativ.Se Alternativ för GNSS-punkter.

1. Tryck på och välj Mätning/Mätpunkter, eller tryck på Mätning i kartan utan något valt.
2. Välj snabbpunkt i fältet Metod.

3. Ange Punktnamn och Kod.

4. Mata in ett värde i Antennhöjd‑ fältet och se till att inställningen i Mät till‑ fältet är inställd på lämpligt sätt.
5. Placera mottagaren och tryck på Mät.

   Om du använder IMU-lutningskompensation och IMU inte är i nivå, kan du luta stången efter behov.Statusfältet visar .Håll stångens spets stilla vid mätningen.

   Om du inte använder IMU-lutningskompensation och IMU inte är i nivå, håller du stången i nivå.

   Om du använder en mottagare som stöder GNSS eBubbla, använder du eBubblan för att hålla stången i nivå.Statusfältet visar .Håll stångens spets vertikalt och stilla vid mätningen.

   Aktivera Auto. mätning för att initiera en mätning automatiskt, för att mäta punkter snabbare. Se Automatisk mätning.

   Punkten lagras automatiskt när de förinställda precisionerna har uppnåtts.