# Komma igång

Programmet Trimble® Access™ är utformat av lantmätare för lantmätare, och är det branschledande fältprogrammet för att stödja ditt dagliga fältarbete med mätningar.

Med utgångspunkt i den stora kartan, kan du visa och arbeta från samma designfiler som du gör på kontoret, inklusive DXF, IFC och LandXML. Dela data enkelt mellan fält och kontor med Trimble Connect och Trimble Sync Manager-molnanslutning.

Välj önskad Trimble-kontrollenhet med Windows® eller Android™ och anslut med hela sortimentet av Trimble geospatiala konventionella totalstationer eller GNSS-mottagare för att utföra topografiska mätningar, utsättning, 3D-skanning och lokala inpassningar. Tekniken för integrerad mätning låter dig kombinera mätningar med totalstation, skanning och GNSS-data i samma jobb.

De grundläggande stegen för att få in data i kontrollenheten och slutföra ditt fältarbete med Trimble Access är:

1. Läsa in filer på kontrollenheten.

   Överför filer från din kontorsdator via en nätverksanslutning, kabel eller USB-enhet, eller ladda helt enkelt ner projektet från molnet. Se Överföring av filer till och från kontrollenheten.

2. Öppna projektet och jobbet.

   Ladda ned projekten och jobben från molnet och öppna dem, eller skapa projekt och jobb lokalt på kontrollenheten. Se Projekt och jobb.

3. Ställa in mätprofilen för din utrustning.

   Konfigurera anslutningsinställningarna för din utrustning och dina preferenser för punkter som mäts med den utrustningen. Mätprofilen kan återanvändas för alla jobb som använder samma utrustning. Sätt sedan upp din utrustning på platsen och påbörja mätningen. Se Konfigurering av mätning.

4. Lägga till data i jobbet, efter behov.

   Länka filer och lägg till bakgrunder för att skapa en mer innehållsrik karta. Se Kartor och modeller.

5. Mätning eller utsättning av punkter.

   Trimble Access tillhandahåller ett stort antal metoder för mätning av punkter. Beroende på din utrustning kan du slutföra skanningar i 3D och lokala inpassningar.Se Mätmetoder vid mätning med totalstation och Mätmetoder vid GNSS-mätning.

   Fyll i attribut för uppmätta punkter och ta bilder vid behov. Se Ange attributvärden vid mätning av en punkt.

   Sätt ut punkter, linjer, bågar, polylinjer eller digitala terrängmodeller (DTM:er).Se Utsättning.

6. Granska din data.

   Använd Punkthanteraren för att visa tabulerad data punkt för punkt eller Granska jobb för att visa en översikt över de punkter som samlats in i jobbet.Se Granska och redigera jobbdata.

7. Distribuera din data.

   Exportera data till olika filformat för bearbetning på kontoret eller för att dela med andra eller skapa rapporter.Se Export av data från jobbet.

   Överför jobbet eller projektet till kontoret, eller synkronisera data till molnet.

Stegen förklaras i detalj i Hjälpportalen för Trimble Access. Ta en titt på spellistan Komma igång med Trimble Access på YouTube-kanalen Trimble Access, för korta videor om dessa grundläggande steg.