# Inmatningsmetod för slutstation

När du lägger till respektive element i linjen, fyller du i de fält som krävs för den valda typen av element.

Linjeelement

För att lägga till en linje i en linjegeometri:

1. Välj Linje i fältet Element.

2. Ange Azimut och Slutstation för att definiera linjen.

   Fälten Slut Nord och Slut Öst uppdateras automatiskt.

Om linjen inte är den första linjen som skall definieras, visar fältet Azimut en azimut som är beräknad från det föregående elementet.

För att redigera azimut, trycker du på bredvid fältet Azimut och väljer Redigera azimut. En fylld röd cirkel visas i början av elementet om de angränsande elementen inte är tangentiella.

Bågelement

För att lägga till en båge i en linjegeometri, väljer du Båge i fältet Element och sedan metoden för att konstruera bågen.

Om du väljer... | Så...
--- | ---
Radie och ändstation | Välj bågens riktning.Ange Radie och Slutstation för att definiera bågen.
Sidsättning och ändstation | Välj bågens riktning.Ange Vinkel och Slutstation för att definiera bågen.

Fälten Slut Nord och Slut Öst uppdateras automatiskt.

Fältet Azimut visar azimut som den beräknats från det föregående elementet.

För att redigera azimut, trycker du på bredvid fältet Azimut och väljer Redigera azimut. Symbolen framför elementets namn visas i rött om angränsande element inte är tangentiella eller om ett angränsande element som definierar en kurva har en annan radie.

Ingångspiral-/Utgångsspiralelement

För att lägga till en övergång i en linjegeometri:

1. Välj Startövergång eller Avslutningsövergång i fältet Element.
2. Välj bågens riktning.

3. Ange Startradie, Slutradie och Längd för att definiera övergången.

   Fälten Slut Nord och Slut Öst uppdateras automatiskt.

För information om vilka spiraler som stöds se Spiraler.

Azimut‑ fältet visar azimuten som den beräknats från föregående element. För att redigera azimut, trycker du på bredvid fältet Azimut och väljer Redigera azimut.Om elementet inte är tangentiellt kommer symbolen framför elementet att vara röd.

Om övergången är en NSW kubisk parabel visas det beräknade värdet för Transistion Xc.Om övergången sker mellan två bågar är Transistion Xc beräknat utifrån den gemensamma tangentpunkten med den mindre av de två bågarna.