# Inmatningsmetod för längd eller koordinat

När du lägger till respektive element i linjen, fyller du i de fält som krävs för den valda typen av element.

Linjeelement

För att lägga till en linje i linjegeometrin, väljer du Linje i fältet Element och sedan metoden för att konstruera linjen.

Om du väljer... | Så...
--- | ---
Bäring och längd | Ange Azimut och Längd för att definiera linjen. Fälten Slut Nord och Slut Öst uppdateras automatiskt.
Slutkoordinater | Ange värden för Slut Nord och Slut Öst för att definiera linjen.Fälten Azimut och Längd uppdateras automatiskt.
Välj ändpunkt | Ange Punktens namn. Fälten Azimut, Längd, Slut Nord och Slut Öst uppdateras automatiskt.

Om linjen inte är den första linjen som skall definieras, visar fältet Azimut en azimut som är beräknad från det föregående elementet.

För att redigera azimut, trycker du på bredvid fältet Azimut och väljer Redigera azimut. Om elementet inte är tangentiellt kommer symbolen framför elementet att vara röd.

Bågelement

För att lägga till en båge i en linjegeometri, väljer du Båge i fältet Element och sedan metoden för att konstruera bågen.

Om du väljer... | Så...
--- | ---
Radie och längd | Välj bågens riktning.Ange Radie och Längd för att definiera bågen.Fälten Slut Nord och Slut Öst uppdateras automatiskt.
Deltavinkel och radie | Välj bågens riktning. Ange Vinkel och Radie för att definiera bågen. Fälten Slut Nord och Slut Öst uppdateras automatiskt.
Sidsättning och längd | Välj bågens riktning.Ange Vinkel och Längd för att definiera bågen.Fälten Slut Nord och Slut Öst uppdateras automatiskt.
Slutkoordinater | Ange värden för Slut Nord och Slut Öst för att definiera bågen. Fälten Bågriktning, Radie och Längd uppdateras automatiskt.
Välj ändpunkt | Ange Punktens namn. Fälten Azimut, Längd, Slut Nord och Slut Öst uppdateras automatiskt.
Slutkoordinater och mittpunkt | Ange värden för Slut Nord, Slut Öst, Mittpunkt Nord och Mittpunkt Öst för att definiera bågen.Välj Stor båge om så krävs.Fälten Azimut, Bågens riktning, Radie, och Längd uppdateras automatiskt.
Välj slut- och mittpunkter | Ange värden för slutpunktens namn och Mittpunktens namn för att definiera bågen.Välj Stor båge om så krävs.Fälten Azimut, Bågens riktning, Radie, och Längd, Slut Nord och Slut Öst uppdateras när värden matas in.

För en båge som definierats av Radie och Längd, Deltavinkel och radie eller Krökningsvinkel och Längd, visar fältet Azimut den azimut som beräknats utifrån föregående element. Om elementet inte är tangentiellt kommer symbolen framför elementet att vara röd. För att läsa in ursprunglig azimut på nytt, trycker du på bredvid fältet Azimut och väljer Återställ tangering.

Ingångspiral-/Utgångsspiralelement

För att lägga till en övergång i en linjegeometri:

1. Välj Startövergång eller Avslutningsövergång i fältet Element.
2. Välj bågens riktning.

3. Ange Startradie, Slutradie och Längd för att definiera övergången.

   Fälten Slut Nord och Slut Öst uppdateras automatiskt.

Azimut‑ fältet visar azimuten som den beräknats från föregående element. För att redigera azimut, trycker du på bredvid fältet Azimut och väljer Redigera azimut.Om elementet inte är tangentiellt kommer symbolen framför elementet att vara röd.

Om övergången är en NSW kubisk parabel visas det beräknade värdet för Transistion Xc.Om övergången sker mellan två bågar är Transistion Xc beräknat utifrån den gemensamma tangentpunkten med den mindre av de två bågarna.