# Arbetsytan Trimble Access

Det här ämnet ger tips om hur du navigerar på arbetsytan i Trimble Access och arbetar med programmet.

Arbeta från kartan

När du har öppnat ett projekt eller jobb, centreras arbetsytan för Trimble Access på kartan. För att börja arbeta väljer du ett objekt från menyn eller trycker och håller på kartan och väljer den önskade åtgärden. Åtgärderna visas i kartans tryck och håll-meny beroende på antalet och typen av objekt som redan valts på kartan.

Ett val av ett objekt eller en åtgärd i menyn öppnar en ny skärm som visas över kartan eller ett formulär som visas vid sidan av kartan.

Skärmtangenter

Skärmtangenter längst ned på skärmen visar åtgärder och objekt som är relevanta för den öppna skärmen eller det öppna formuläret.

I stående läge och ibland i liggande läge, visas symbolen i raden för skärmknappar för att markera att det finns fler tillgängliga skärmknappar. För att visa fler skärmknappar, trycker du på eller sveper från höger till vänster (eller från vänster till höger) längs raden med skärmknappar.

Navigering i menyn

I de flesta skärmar i programmet kan du trycka på för att visa menyn. Från menyn väljer du:

- Projekt för att visa skärmen Projekt.
- Jobb för att visa skärmen Jobb.

- Favoriter för att visa genvägar till dina favoritskärmar. Från den här skärmen kan du även återgå till skärmarna som redan är öppna i programmet, och visas i listan Återgå till. I liggande läge är menyn alltid öppen med objektet Favoriter valt, och listan Favoriter visas vid sidan av menyn. Se Favoritskärmar och funktioner, för mer information.

  Menyobjektet Favoriter är endast tillgängligt när ett jobb är öppet.

- Jobbdata för att komma åt menyn Jobbdata och öppna Granska jobb,, Punkthanterare eller andra skärmar med jobbdata.

  Menyobjektet Jobbdata är endast tillgängligt när ett jobb är öppet.

- Generell Mätning för att växla till ett annat program om du har mer än ett Trimble Access-program installerat.

  När ett jobb öppnas, ger de objekt som visas under programmets namn tillgång till menyer i programmet.

- Instrument för att komma till menyn Instrument eller Mottagare.
- Inställningar för att konfigurera inställningar och mätprofiler.
- Hjälp för att visa de installerade Hjälp-filerna.
- Om för att se licensinformation för Trimble Access-appar som installerats på kontrollenheten, samt relaterade prenumerationslicenser.
- Avsluta för att avsluta programmet.

Svep uppåt i menyn för att se alla objekt. För att använda kontrollenhetens knappsats för att välja ett menyobjekt, trycker du på den knapp som motsvarar den första bokstaven i menyobjektet, tryck t.ex. H för att öppna hjälpen, eller I för att visa menyn Instrument. Du kan använda knappsatsen för att navigera i alla menyer på samma sätt.

Arbeta med programmet

Användargränssnittet Trimble Access fungerar på liknande sätt som de program för smartphone och tablets som du redan använder. Använd gester för att zooma och panorera på kartan. Svep uppåt för att bläddra i en meny eller lista. När du tittar på stora mängder data, exempelvis på skärmen Granska jobb eller Punkthanteraren, tillhandahåller programmet mer traditionella rullningslister som du kan trycka på och dra i för att rulla skärmen uppåt och nedåt.

Trimble TSC7 och T7 inkluderar ettPekskärmsverktyg för att välja läget Finger, Handske eller Pekpenna. Du kan använda alla lägen, men om du arbetar i regnet, rekommenderar Trimble att du väljer läget Finger. För mer information om Pekskärmsverktyget kan du titta i dokumentationen för din kontrollenhet.

I TSC7 och T7 är operativsystemet inställt för visning vid 125 % som standard, så Trimble Access är optimerad för att visas vid 125 % skala på dessa kontrollenheter.

Alternativ för att kopiera eller klistra in text i tryck och håll-menyn

Vid kopiering av text från ett fält till ett annat i Trimble Access, kan du nu klippa ut, kopiera och klistra in textmed hjälp av tryck och håll-menyn:

- För att välja text, trycker och håller du på det ord som du vill välja, eller trycker och drar längs fältet för att välja mer text. Menyn Text visas.
- För att välja all text i fältet, dubbeltrycker du på ett fält, eller trycker och håller på ett ord och trycker sedan på Välj allt i menyn Text.
- För att klippa ut eller kopiera den valda texten, trycker du på Klipp ut eller Kopiera i menyn Text.

- För att klistra in text i ett tomt fält, eller för att klistra in i slutet av ett fält, trycker och håller du på fältet och trycker sedan på Klistra in.

  För att klistra in text i ett fält, trycker du på punkten där du vill infoga texten och trycker sedan på Klistra in.

På kontrollenheter med Windows kan du även använda Ctrl-tangentens snabbkommandon för att välja allt Ctrl + A, klippa ut Ctrl + X, kopiera Ctrl + C och klistra in Ctrl + V text.

Genvägar i statusfältet

Tryck på objekt i statusfältet för att snabbt navigera till skärmen för Instrumentfunktioner eller Mottagarfunktioner och ändra inställningar eller aktivera/inaktivera funktioner. Se Statusfält för mer information.

Skärmriktning
Liggande läge

TCU5 arbetar alltid i Liggande läge.

Om kontrollenheten är en Windows-enhet, är Trimble Access utformat för att användas i Liggande läge men kommer att vridas till Stående läge om kontrollenheten vrids och inte har en knappsats.

I liggande läge, när ett formulär är öppet bredvid kartan:

- Tryck på och svep åt vänster, om du vill visa mer av formuläret. Formulärets storlek kommer att ändras till den närmaste förinställda positionen.
- Tryck på och svep åt vänster till skärmens ytterkant, för att göra valfri skärm till helskärm.
- Tryck på och svep åt höger, för att minska storleken på ett formulär och visa mer av kartan.

Utför något av följande för att låsa enhetens riktning:

- På Windows skrivbord, sveper du från höger för att komma till Åtgärdscenter. Tryck på Rotationslås för att aktivera det. Panelrutan Rotationslås blir blå.
- Tryck på Windows + O på kontrollenhetens knappsats.

Stående läge

På handenheten ochTDC6 TDC600, är Trimble Access utformad för att användas i Stående eller i Liggande läge.

I stående läge:

- När ett formulär öppnas bredvid kartan, trycker du på och sveper nedåt för att visa mer av formuläret, eller på och sveper uppåt för att visa mer av kartan.
- För att visa fler skärmtangenter, trycker du på eller sveper från höger till vänster (eller från vänster till höger) längs raden med skärmknappar.
- Det finns ingen skärmtangent för Esc när Trimble Access körs i stående läge. Tryck på enhetens Bakåt-knapp för att avsluta en skärm utan att spara ändringarna.

Utför något av följande för att låsa enhetens riktning:

- Från startskärmen i Android sveper du uppåt från skärmens nedre del och trycker på Inställningar. Välj Visning/Avancerad/enhetsrotation och välj sedan Stanna i stående läge.
- Svep nedåt två gånger från skärmens överkant för att visa statusfältet i Android och tryck på symbolen Rotera automatiskt.

Tips för Windows-enheter

Beroende på den kontrollenhet som du använder, körs programmet Trimble Access alltid i helskärmsläge, det vill säga utan att visa Windows namnlist eller aktivitetsfält.

Om kontrollenheten har en fysisk knappsats, eller om du har anslutit ett externt tangentbord kan du trycka på lämplig tangentkombination för att snabbt komma åt olika program eller för att konfigurera systeminställningarna i Windows när du är i programmet Trimble Access:

- Tryck på Windows-knappen på knappsatsen för att visa Windows Startmeny och åtgärdsfält.
- Tryck på Windows-knappen + D-knappen på knappsatsen för att visa Windows skrivbord.
- Tryck på Ctrl + Q för att avsluta Trimble Access.

Se Genvägar på knappsatsen, för andra användbara genvägar.

Vid användning av Trimble Access på en Trimble-kontrollenhet som kör Windows:

- Kontrollenheten kan ansluta till alla GNSS-mottagare som stöds och de flesta konventionella instrument via Bluetooth.

- Kontrollenheten kan ansluta till alla konventionella Trimble-instrument som stöds med en kabel.

Tips för Android-enheter

Vid användning av Trimble Access på en Trimble-kontrollenhet som kör Android:

- Trimble Installation Manager för Android måste vara installerat på kontrollenheten för att programmet Trimble Access ska kunna köras.
- Du kan använda en USB-kabel för att överföra filer mellan kontrollenheten och en dator med Windows. Se Överföring av filer till och från kontrollenheten.
- Kontrollenheten kan ansluta till alla GNSS-mottagare som stöds och de flesta konventionella instrument via Bluetooth.

- Kontrollenheten TSC5 kan anslutas till alla konventionella Trimble-instrument som stöds med en kabel.

  För att utföra en robotmätning vid användning av Trimble Access på TDC6 eller handdatorn TDC600 måste du ansluta handdatorn till TDL2.4 Radio Bridge eller EDB10 Data Bridge.