# Visa och granska objekt på kartan

Trimble Access tillhandahåller olika verktyg för att styra vilka data som visas på kartan så att du kan fokusera på de data du arbetar med och lättare hitta och återgå till de funktioner eller områden du är mest intresserad av.

Grundläggande verktyg för visning av karta och urval

Verktygsfältet Karta innehåller verktyg för:

- att rotera kartan, panorerar på kartan och förstora in och ut. Se Grundläggande kartvy.

- välja enskilda objekt, eller genom att rita en rektangel eller polygon runt flera objekt. Se Välja objekt på kartan.

Zooma till intresseområden

- Intresseområde

  Skapa ett intresseområde som du kan återvända till vid behov.

  Ett intresseområde är användbart när du har en stor arbetsplats och bara vill visa den del du för närvarande arbetar med.

  - Använd kartverktygen för panorering och förstoring så att kartan endast visar den del av kartan som du är intresserad av, tryck och håll sedan Zoomgränser intryckt i Kartans verktygsfält och välj Ange intresseområde, för att skapa ett intresseområde.

  - Tryck på och håll Zoomgränser intryckt , välj sedan Visa intresseområde.

- Ange användarens zoomgränser

  Konfigurera zoomgränserna så att en del av kartan inte visas när du trycker på Zoomgränser i verktygsfältet Karta.

  Inställning av användarens zoomgränser är särskilt användbart när du vill utesluta en basstationsposition som ligger flera kilometer bort.

  - Använd verktygen för kartpanorering och zoom så att kartan bara visar den del av kartan du vill inkludera i zoom-området och tryck sedan på och håll Zoomgränser intryckt i Kartans verktygsfält, och välj Ange användarens zoomgränser, för att ställa in förstoringsområdet. Detta är nu den kartvy som visas när du trycker på Zoomgränser.

  - Tryck på och håll Zoomgränser intryckt, och välj Rensa användarens zoomgränser, för att rensa den anpassade vyn.

Visa eller dölja länkade filer och lager

- Dölj länkade filer eller gör så att de inte är valbara

  Du kan minska röran på kartan genom att välja att bara visa några av de filer som är länkade till jobbet, eller några av lagren i dessa filer. Tryck på i kartans verktygsfält för att öppna fliken Lagerhantering, välj fliken Kartfiler och tryck sedan på markeringen bredvid filens eller lagrets namn, om du vill ändra de filer eller lager i filerna som är synliga eller valbara. Se Hantera lager i kartfiler, för mer information.

- Dölj skannade filer som du inte behöver

  Använd fliken Skanningar i Lagerhanteraren, om jobbet innehåller skannade punktmoln (.rcwx-filer) eller skannade filer (.tsf), för att dölja eller visa skannade filer på kartan och på skärmen Video. Se Hanterar skannade lager.

Förbättra synligheten och valbarheten för information på kartan

- Genomskinlighet för information

  Tryck på i kartans verktygsfält och välj Genomskinlighet, och justera sedan inställningarna för att öka genomskinligheten för kartans bakgrund eller BIM-modellen, för att få bättre kontrast för objekt i jobbet eller i andra länkade filer.

  Se Genomskinlighet för kartdata.

- Fäst mot verktyg

  Använd verktygsfältet Fäst mot för att välja den exakta slutpunkten för en linje eller polylinje, eller centrum för en båge, från linjearbete i en kartfil även om det inte finns någon punkt. Du kan även skapa punkter från de punkter som beräknats med verktyget Fäst mot.

  Se verktygsfältet Verktygsfältet Fäst mot.

- Valläge för BIM

  Tryck på Urvalsläge i BIM-verktygsfältet, för att snabbt inaktivera eller återaktivera valbarheten för objekttyper vid val av objekt i en BIM-modell på kartan.

  Se Urvalsläge för BIM-modell.

- BIM-urval med hjälp av Organizer

  Tryck på Organizer i BIM-verktygsfältet, för att välja objekt som visas i BIM-modellen av Organizer-gruppen som skapats i Trimble Connect.

  Se Val från BIM-modeller enligt Organizer-grupp.

Isolera data av intresse på kartan

För att isolera den data du är mest intresserad av:

- Skapa skannade områden

  Använd fliken Skanningar i Lagerhanteraren för att skapa en region, om jobbet innehåller skannade punktmoln (.rcwx-filer) och du bara är intresserad av vissa delar av de skannade punktmolnen. En region kan inkludera punkter från flera .rcwx-skanningar, likväl som andra regioner.

  Se Hanterar skannade lager.

- Begränsningsruta

  Använd Begränsningsrutan för att utesluta delar av BIM-modellen, såsom golv eller ytterväggar, eller för att utesluta delar av punktmolnet, för att kunna se tydligare inuti en BIM-modell eller ett skannat punktmoln.

  Se Begränsningsruta.

- Visa och dölj från BIM-modellen

  Tryck på Visa endast eller Dölj i BIM-verktygsfältet, för att en, för att enkelt visa endast vissa objekt i en BIM-modell oavsett vilken BIM-fil eller vilket lager de finns i.

  Se Dölja och isolera objekt i BIM-modeller.

Om du visar en BIM-modell kan du använda Begränsningsrutan och verktygen i BIM-verktysfältet tillsammans för att isolera den specifika delen av modellen som du vill visa.

Filtrera jobbdata som visas på kartan

Lagerhanteraren innehåller två flikar för filtrering av punkter, linjer, bågar och polylinjer i det jobb som visas på kartan:

- Filtrera på typ av punkt

  Använd fliken Filter för att filtrera jobbdata efter typ av mätning, som exempelvis på detaljerade mätningar, observerade stompunkter, inmatade punkter, beräknade cogo-punkter och så vidare.

  Se Filtrerar data på typ av mätning.

- Filtrera på kod

  Använd fliken Funktioner för att filtrera jobbdata på de funktionskoder som definieras av den FXL-fil för funktionsbiblioteket som är länkad till jobbet.

  Se Filtrera data på funktionslager.

Utrustningsspecifika datavyer

Beroende på din anslutna utrustning kan du visa data på kartan med hjälp av följande:

- Vy med förstärkt verklighet

  Tryck på i verktygsfältet Karta för att växla till vyn Förstärkt verklighet, om Trimble Access är ansluten till en Trimble GNSS-mottagare med IMU-lutningskompensation och du har startat en undersökning.

  Se vyn för Visningsprogram för förstärkt verklighet.

- Instrumentets video

  Tryck på för att växla från kartvyn till videoflödet från instrumentet, om Trimble Access är anslutet till ett instrument som har tekniken Trimble VISION via en WiFi-, Bluetooth- eller Cirronet-anslutning.

  Se Instrumentets video.

Kartinställningar

Använd skärmen Kartinställningar för att ställa in kartan så att det blir lättare att välja rätt objekt:

- Tryck på och välj Inställningar, för att ändra den information som visas på kartan, t.ex. etiketter och symboler, och för att ändra utseendet på markplan, ytor och punktmoln. Se Kartinställningar.

- Tryck på och välj Inställningar och markera sedan lämpliga kryssrutor i grupprutan Kartans datakontroller, om du vill visa polylinjer som finns i DXF-, Shape-, 12da- och LandXML-filer till enskilda linje- och bågsegment, eller om du vill skapa punkter i ändarna av linjer och bågar och vid alla punkter längs en polylinje så att du kan markera dem,. Se Inställningar för kartdata för DXF-, Shape-, 12da- och LandXML-filer.