# Transformationer

Du transformerar punktkoordinater med Cogo-transformationer eller lokala transformationer.

## Cogo-transformationer

Använd en Cogo-transformation för att transformera en enstaka punkt eller ett urval av punkter, med hjälp av en eller flera kombinationer av vridning, skala och översättning.

En Cogo-transformation raderar ursprungspunkten/erna och lagrar nya planpunkter med samma namn.

Använd Cogo-justeringsfunktionen Lås stationsetablering om du vill rikta om och översätta en stationsetablering.Korrigera stationsetablering gör det möjligt att uppdatera azimut till ditt referensobjekt, eller uppdatera stationens koordinater och bibehålla alla mätningar från stationen.

## Lokala transformationer

Använd en lokal transformation för att transformera Planpunkter (lokala) till Planpunkter.

Stöd för lokal transformation är endast tillgängligt när alternativet Avancerad geodetik är aktiverat i skärmen Cogo-inställningar för jobbets egenskaper.

Ofta vid mätningen uppkommer situationer där existerande punkter vilka man vill ansluta till eller sätta ut har plankoordinater som är definierade i ett eller flera koordinat- eller referenssystem vilka skiljer sig från det aktuella jobbets koordinatsystem. Dessa koordinat- eller referenssystem kan definieras baserat på gamla baslinjer där koordinaterna i själva verket är stations- och offsetvärden från (referens-)baslinjen. Eller så kan de vara refererade till ett helt godtyckligt referenssystem. En arkitekt kan till exempel tillhandahålla koordinater för en byggnadsgrund som behöver positioneras och överföras till ett koordinatsystem på byggarbetsplatsen.

Till skillnad från en Cogo-transformation, kommer en lokal transformation inte att ändra koordinaterna för ursprungspunkterna. Istället kan man skapa punkter som Plan (lokala) och ett förhållande till ett Plan definieras. Detta tillför transformationen till det lokala koordinatsystemet.

Planpunkter (lokala) kan inte visas i kartan om inte en transformation till plan definierats.

Tillämpa lokala transformationer

Trimble Access beräknar och lagrar en eller flera lokala transformationer som transformeras löpande mellan plankoordinaterna och lokala plankoordinater.Transformationer kan tillämpas och användas:

- Skriva in punkter
- Länka filer till jobbet
- Sätta ut punkter från en länkad CSV- eller TXT-fil
- Granska jobbet
- I Punkthanteraren
- Importera en kommaseparerad fil
- För att exportera Plan (lokalt)

En punkt lagrad som ett Plan (lokalt) kan endast ha en "inmatnings-" transformation som definierar förhållandet till databasens Planpositioner.Vid granskning med Granska jobb eller Punkthanteraren, och vid export som Plan (Lokalt) kan man däremot välja en annan lokal transformation vilket ändrar de beräknade Plankoordinaterna (lokala) som visas.

Du kan exempelvis, skriva in en Planpunkt (lokal) som refererar till en baslinje eller ett referenssystem, och transformera till databasplanet, och därefter, om det behövs, använda en annan "synlig" transformation för att visa punkten med beräknade Planvärden (lokala) refererade till en annan baslinje eller ett annat referenssystem. Detta är analogt med hur vilken punkt som helst kan visas som station och offset till vilken linje, båge, väglinje eller väg som helst.

- För att välja en annan inmatningstransformation, använder du Punkthanteraren.
- För att kopiera transformationer till andra jobb, använder du Kopiera mellan jobb.

Olika typer av lokala plantransformationer

I Trimble Access kan du skapa och tillämpa följande typer av lokala plantransformationer:

- Transformationen Linjär är en 2D‑transformation där man kan välja eller skriva in två av databasens planpunkter och matcha dem med de lokala plankoordinaterna för motsvarande positioner.
- Transformationer av typen Helmert kan vara en 2D Helmert-transformation eller en 3D-transformation som utförs som en 2D Helmert-transformation och en 1D transformation med lutande plan.Du kan välja upp till 20 identiska punktpar för att beräkna den mest lämpade transformationen mellan databasens planpunkter och de lokala plankoordinaterna för samma positioner.

- 7‑Parameterstransformationen är en 3D‑transformation där man kan välja upp till 20 identiska punktpar för att beräkna den mest lämpade transformationen mellan databasens planpunkter och de lokala plankoordinaterna för samma positioner.

  En sjuparameterstransformation ger en bättre lösning än en Helmert-transformation om de två koordinatsystemen inte har definierats till samma horisontalplan.