# Konfigurera en uppringd datalänk för en rover

1. Tryck på och välj Inställningar / Mätprofiler.Välj den mätprofil som krävs. Tryck på Edit.
2. Välj Datalänk för rover.
3. Sätt fältet Typ till Uppringd.

4. I fältet GNSS-kontakt:

   - Om du redan har konfigurerat den GNSS-kontakt som ska användas för den uppringda datalänken, anger du GNSS-kontaktens namn eller trycker på för att välja GNSS-kontakt i listan GNSS-kontakter.Listan filtreras på kontakttyp.

   - Tryck på för att öppna skärmen GNSS-kontakter och sedan på Ny, för att skapa en ny GNSS-kontakt.

5. Markera kryssrutan Fråga efter GNSS‑kontakt, för att visa den GNSS‑kontakt som är konfigurerad i mätprofilen eller för att ändra GNSS‑kontakten när du påbörjar mätningen.

6. De kvarvarande stegen beror på det modem som du använder för att ringa in till basstationen.

När du använder det inbyggda modemet i mottagaren

1. Ställ in omkopplaren Routa via kontrollenhet på Nej.
2. Välj Mottagarens inbyggda modem i fältet Port för mottagare.
3. Tryck på Godkänn.

När du använder det inbyggda modemet i kontrollenheten

1. Ställ in omkopplaren Routa via kontrollenhet på Ja.

2. Välj Kontrollenhetens inbyggda modem i fältet Port för kontrollenhet.

   Om Kontrollenhetens inbyggda modem inte är tillgängligt i listmenyn Port för kontrollenhet så innehåller kontrollenheten inget inbyggt modem.Du måste använda modemet i mottagaren eller i en annan enhet, som exempelvis en mobiltelefon.

3. Tryck på Godkänn.

Om du använder ett inbyggt modem i en annan enhet såsom en mobiltelefon

När du använder modemet i en annan enhet kan du välja att dirigera inkommande data via kontrollenheten.

- Om du väljer att dirigera via kontrollenheten kan kontrollenheten använda internetanslutningen för andra funktioner, inklusive nedladdning av projekt och jobb eller e-post vid RTK-mätningen. Du måste ansluta det externa modemet till kontrollenheten.

- Om du väljer att inte dirigera via kontrollenheten kan kontrollenheten inte använda internetanslutningen. Det är endast mottagaren som kan använda internetanslutningen. Du måste ansluta det externa modemet till mottagaren.

Om inkommande data till basstationen dirigeras via kontrollenheten:

1. Ställ in omkopplaren Routa via kontrollenhet på Ja.
2. I fältet Port på kontrollenheten, väljer du lämplig Bluetooth- eller seriell port, beroende på den metod som du använder för att ansluta enheten till kontrollenheten.
3. Redigera inställningarna Baudrate och Paritet om så krävs.
4. Tryck på Godkänn.

Om inkommande data till basstationen inte dirigeras via kontrollenheten:

1. Ställ in omkopplaren Routa via kontrollenhet på Nej.
2. Välj den port på mottagaren som du tänker använda för att ansluta enheten till mottagaren, i fältet Mottagarport.
3. Redigera inställningarna Baudrate och Paritet om så krävs.
4. Tryck på Godkänn.

- När du använder modemet i en annan enhet måste du använda seriella kablar för att ansluta mottagaren till den andra enheten. Eftersom de flesta mottagare bara har en seriell port måste anslutningen från mottagaren till kontrollenheten ske via en Bluetooth-anslutning. Du kan inte använda Bluetooth för att ansluta mottagaren till den andra enheten eftersom Trimble Access inte kommer att känna till att denna anslutning finns. Om du använder en mottagare med mer än en seriell port, såsom en R8-mottagare, kan anslutningen mellan kontrollenheten och mottagaren också vara en seriell kabel.

- Modem som används med programmet Trimble Access måste stödja Hayes-kompatibla AT-kommandon.