# Alternativ för Stationsetablering plus, Fri Station, och Satser

Alternativen för satser styr den ordningsföljd i vilken observationer sker, och hur många observationer som utförs vid mätning av satser.

För att konfigurera dessa inställningar, trycker du på Alternativ i skärmen Stationsetablering plus, Fri station, eller Mätning av satser.

Programmet sparar inställningarna separat för Stationsetablering plus, fri station och Mätsatser , så att du kan konfigurera dem oberoende av varandra. Tryck på Alternativ på respektive skärm och konfigurera inställningarna enligt dina behov, för att använda samma inställningar för alla typer av mätningar.

Cirkellägesordning

- Cirkelläge 1 enbart – observationer görs endast i cirkelläge 1
- Cirkelläge 1...Cirkelläge 2...– alla observationer i cirkelläge 1 görs mot alla punkter och därefter görs alla observationer i cirkelläge 2 mot alla punkter
- Cirkelläge 1/Cirkelläge 2... - Observationer i cirkelläge 1 och cirkelläge 2 görs mot den första punkten, därefter görs observationer i cirkelläge 1 och cirkelläge 2 mot nästa punkt, o.s.v.

Observationsordning

När Ordningsföljden för cirkelläge är inställt på Cirkelläge 1... Cirkelläge 2., ställer du in Observationsordning på:

- 123...123 – för att göra observationer i cirkelläge 2 i samma ordning som observationer i cirkelläge 1
- 123...321 – för att göra observationer i cirkelläge 2 i omvänd ordning mot observationer i cirkelläge 1

När Cirkellägesordningen är satt till Endast cirkelläge 1 eller Endast Cirkelläge 1/Cirkelläge 2, ställer du in Observationsordningen på:

- 123...123 – för att göra varje observationssats i samma ordning
- 123...321 – för att göra varannan observationssats i omvänd ordning

Uppsättningar per punkt

Det här alternativet är tillgängligt vid Stationsetablering plus eller Fri station.

Detta alternativ kan användas för att mäta flera uppsättningar av observationer i cirkelläge 1, eller observationer i cirkelläge 1 och 2, mot en punkt per sats observationer. Det maximala antalet observationssatser per punkt per sats är 10.

Innan du använder detta alternativ bör du kontrollera att denna teknik att samla in data motsvarar dina QA/QC-procedurer.

Om Cirkellägesordningen är satt till att samla in observationer i cirkelläge 1 och cirkelläge 2, Uppsättningar per punkt är satt till 3 och Antalet satser är satt till 1 bör det totala antalet observationer mot varje punkt borde vara 2 x 3 x 1 = 6.Genom att sätta alternativet Uppsättningar per punkt högre än 1 kan du samla in fler än en uppsättning av observationer mot en punkt med bara ett besök till den punkten.

Antal satser

Ange antalet gånger som programmet går igenom satslistan och gör observationer för varje punkt i listan.

Automatisk satsmätning

Funktionen Automatisera satser finns tillgängligt på Trimble servo-totalstationer.När Du väljer Automatisera satser , avsluter instrumentet automatiskt alla satser efter att listan för satser har byggts upp.

Prisma som observeras utan Autolock pauseras automatiskt.

Vid användning av Automatisera satser kan man konfigurera mjukvaran till att automatiskt hoppa över skymda referensobjekt framåt.

Övervakning av resultat mellan automatiserade satsmätningar

När Automatiserade satser aktiveras, aktiveras även övervakningsreglagen.Mata in ett värde för tidsfördröjning mellan automatiserade satser.En 3‑sekunders fördröjning mellan automatiserade satser gör det möjligt att kontrollera standardavvikelsen innan nästa sats börjar.

Man kan automatiskt mäta till icke‑aktiva prismor med Trimble servo-totalstationer.Välj kryssrutan för Mäta passiva prismor automatiskt för att göra detta.

Om Du valt kryssrutan för Mät passiva prismor automatiskt, mäts manuellt observerade prismor automatiskt i stället för pauserade.Om Du rensar denna kryssruta, uppmanar dig programvaran att sikta instrumentet mot icke aktiva prismor.

Hoppa över skymda punkter

Om ett prisma har blockerats, försöker instrumentet att mäta punkter i upp till 60 sekunder. Efter att 60 sekunder har gått, hoppar den över observationen och flyttar till nästa punkt i satslistan.

Om instrumentet inte kan mäta en punkt och Hoppa över skymda referensobjekt framåt är aktiverad hoppar det över denna punkt och fortsätter till nästa punkt i satslistan.

Om instrumentet inte kan mäta en punkt och Hoppa över skymda referensobjekt framåt är avaktiverad dyker det efter 60 sekunder upp ett meddelande som indikerar att prismat är skymt.Programmet fortsätter att försöka mäta till målet tills det instrueras att hoppa över punkten.För att avsluta försöken klicka OK på meddelandet för den skymda prisman, klicka Paus och sedan Skippa.

Även om en punkt hoppas över i första satsen, kommer observationer till den fortsätta att efterfrågas i samtliga följande satser.

Då en observation av ett par observationer av cirkelläge 1 och cirkelläge 2 har hoppats över raderas automatiskt den oanvända observationen. Raderade observationer sparas i jobbet och kan återställas (”ej raderade”). Återställda observationer kan behandlas av office-programmet men används inte automatiskt för att räkna om poster för satsmedeltal i Trimble Access.

Referensobjektobservationer kan inte hoppas över genom att använda Skippa skymda referensobjekt framåt ‑alternativet.