# Starta en uppringd RTK-mätning

1. Sätta upp och ansluta GNSS-mottagaren.
2. Om du tar emot korrektioner från en enda basstation, starta basmottagaren.
3. Se till att det önskade jobbet har öppnats i Trimble Access.

4. För att starta mätningen, trycker du på och väljer Mätning eller Utsättning.Om finns fler än en konfigurerad mätprofil, väljer du en mätprofil i listan.Välj den programfunktion du vill använda, t.ex. Mätning av punkter.

   När du väljer en mätprofil för första gången, kommer programmet att be dig att anpassa mätprofilen för din specifika hårdvara.

5. Om ett meddelande varnar för att ett alternativ i mottagaren inte är tillgängligt kan prenumerationen på mottagarens alternativ ha upphört att gälla. Tryck på och välj Inställningar för instrument/mottagare för att kontrollera de värden som visas i gruppen Prenumerationer på Trimble GNSS, för att kontrollera utgångsdatumet.

6. Om kryssrutan Uppmaning om GNSS‑kontakt är markerad i mätprofilen väljer du den GNSS‑kontakt som ska användas.

   Meddelandet Ansluter till modem visas. Programmet ringer upp modemet i basmottagaren och påbörjar sedan mätningen. När datalänken etablerats visas symbolen för mobiltelefon i statusfältet.

   Om baskorrektioner tas emot och det finns tillräckligt med satelliter, kommer mätningen att initieras automatiskt med hjälp av metoden direktinitiering.Initiera på en känd punkt, om så krävs.

   Om du ser felmeddelandet Inget svar från modem när du skickar initieringsväglinjer till modemet, kontrollera att de väglinjer som du ställd in i mätprofilen gäller för ditt speciella modem.Somliga modem accepterar endast versala AT-kommandon.

7. Om du använder en mottagare med IMU-lutningskompensation, måste IMU vara i nivå.

8. Mätning eller utsättning av punkter.