# Meddelanden och varningar vid mätning

Beroende på den utrustning du använder och de inställningar som du har konfigurerat i mätprofilen kan olika typer av varningar dyka upp vid mätpunkter i en GNSS-mätning.

## GNSS-meddelanden

För att radera ett GNSS‑meddelande och förhindra att de dyker upp igen som du trycka på Ignorera i meddelandet.Meddelanden som inte är RTX raderas och visas inte igen.För servicemeddelanden från korrektionstjänsten Trimble RTX ignoreras endast de meddelanden som har samma prenumerationsstatus. Om prenumerationsstatusen ändras återställs inställningarna för Ignorera och meddelandena visas.Funktionen Ignorera är knuten till kontrollenheten. Om du använder samma GNSS‑mottagare med en annan kontrollenhet gäller kontrollenhetens inställningarna för Ignorera.

## Ockupationsvarningar

Vid en punktmätning varnar programmet om det är ogynnsamma förhållanden som leder till att någon av toleranserna överskrids och förhindrar punkten från att lagras.

Du kan trycka på knappenför att godkänna mätningen innan ockupationstiden eller precisionen uppnåtts eller medan förhållandena förhindrar punkten från att lagras.

När du trycker på Lagra kommer skärmen Godkänn och lagra punkt? att lista alla problem i prioritetsordning, som inträffade under mätningen.

Tryck på Ja för att lagra punkten.Tryck på Nej för att ignorera punkten.Tryck på Mät igen för att mäta om en punkt.

Varningen för kompromissad position visas nu när mottagaren i statiskt läge mäter en punkt och uppdateringen av den nya GNSS‑positionen skiljer sig från den föregående GNSS‑positionen med mer än 3 standardavvikelser från medelvärdet för uppskattad precision.Varningen visas endast om positionens skillnad är större än nuvarande precisionstoleranser, och om GNSS-mottagaren inte varnar om överskriden rörelse under ockupationstiden.Varningen för kompromissad punkt kan förekomma under mycket särskilda GNSS-förhållanden där det finns flervägssignaler eller signalförsvagning.Utifrån informationen från QC1-varningarna kan man avgöra om detta hände när man observerade en punkt som finns lagrad i databasen.

Inga ockupationsvarningar visas när du mäter en Snabbpunkt.

Om du använder en GNSS‑mottagare med en inbyggd lutningssensor, kan lutningsvarningar också komma att visas.Se Lutningsvarningar för GNSS eBubbla.