# Rotera, skala, och översätta punkter

Rotering, skalning och översättning av transformationer ändrar de lagrade koordinaterna för en punkt. Endast punkter som kan visas som plankoordinator kan transformeras.

1. Tryck på och välj Cogo/Justera/Transformationer.
2. Välj Rotera/skala/översätt punkter. Tryck på Nästa.
3. Välj transformationstyp. Välj en eller flera av följande:
   - Välj Vrid för att vrida ett urval punkter kring en given ursprungspunkt.
   - Välj Skala för att få avstånden mellan ursprungspunkten och de valda punkterna skalenliga.

   - Välj Översätt för att flytta ett urval punkter på en planyta.

     Om man utför mer än en transformation är ordningen alltid Rotera, Skala och därefter Omvandla.

4. Tryck på Nästa.
5. Fyll i de fält som krävs för de valda transformationsmetoderna:
   - Vrida punkter:
     1. Välj Ursprungspunkt.
     2. Ange Rotationsvinkel eller, för att beräkna rotationen som skillnaden mellan två azimut, trycker du på och väljer Två azimut.
   - Skala punkter:

     1. Välj Ursprungspunkt.

        När Du transformerar med båda rotera och skala, återgår skalans ursprungsvärde till standardvärde för rotationen.

     2. Ange en Skalfaktor.
   - Välj något av följande för att översätta punkter, från fältet Metod:

     - Välj Deltan och ange sedan Nordlig, Östlig och/eller Höjd för deltat.Deltat är det avstånd som punkten måste flyttas.

       Du kan välja ett enkelt delta, t.ex. ett X‑värde, eller en kombination av delta för transformationen.

     - Välj Två punkter, och sedan Från-punkt och Till-punkt.

6. Tryck på Nästa.

7. Välj de punkter som ska transformeras.

   Punkter som markerats i kartan bildar automatiskt listor med punkter som ska transformeras.Se Välja punkter för att lägga till punkter i listan.

   Om Du väljer en baspunkt som skall transformeras, blir vektorerna som flödar från denna bas lika med noll.

8. Tryck på Godkänn.

9. För att starta transformationen, trycker du på OK.

10. Tryck på OK.