# Datalänkar för RTK-mätning

Kinematiska mätningar i realtid använder en datalänk att skicka observationer eller korrektioner från basstationen till rovern. Rovern beräknar därefter dess position i realtid.

För att kontrollera datalänkens status vid en RTK-mätning, trycker du på symbolen Realtidskorrigering i statusfältet eller på skärmen GNSS-funktioner. Du kan konfigurera datalänken från statusskärmen Datalänk eller från skärmen Roverdata eller basdatalänk i RTK-mätprofilen.

För att hämta RTK-data via en:

- Radio som är ansluten till kontrollenheten och kommunicerar med radion vid basmottagaren, använd en radiodatalänk. Se Datalänk för RTK- radio.
- Använd en Datalänk för internet för att ansluta till en internetserver med hjälp av en IP-adress. Se Datalänk för RTK- Internet.

Det är endast RTK-internetdatalänkar som stöds med mottagaren Trimble DA2. Skärmen Rover-datalänk visas bara i mätningsprofilen om kryssrutan Använd trimble Corrections Hub inte är markerad på skärmen Alternativ för Rover.