# Sätta ut en position vid en skevningsoffset

Den här utsättningsmetoden kan användas vid utsättning från en vägdesignfil. Den kan inte användas vid utsättning av Väglinjer och ytor.

Använd utsättningsmetoden Skevningsoffset för att sätta ut en position som inte är definierad i en rät vinkel mot den horisontella linjegeometrin, exempelvis när du sätter ut kulvertar eller bropelare.

Diagrammet nedan visar en punkt definierad av skevning framåt och offset till höger.Punkten som ska sättas ut (1) är definierad från stationen (3) av en offset (5) längs med skevningen (2).Skevningen kan definieras av en deltavinkel till en linje framåt eller bakåt (6) vid räta vinklar till vägen som sätts ut (4), eller så kan skevningen definieras utifrån ett azimut-värde.

### För att sätta ut en position med en skevningsoffset

1. På skärmen för Skevningsoffset i fältet Utsättning på skärmen val av utsättning.

2. Tryck på stationen på linjegeometrin på kartan som skevningsoffset ska tillämpas från. Eller, tryck på bredvid fältet Station för att välja stationen i listan.

   - Tryck på bredvid fältet Station för att visa skärmen Välj station, för att anpassa de tillgängliga stationerna vid en utsättning. Se Tillgängliga stationer för utsättning.

   - Om du vill sätta ut en skevningsoffset relativt till ett nominellt stationsvärde (där stationen inte behöver sammanfalla med en tvärsektion) anger du ett nominellt stationsvärde.

3. För att definiera skevningsoffseten:

   1. Ange värden för Offset och Skevning. Tryck på för att ändra riktning på offset eller skevning.

   2. För att definiera punktens höjd, väljer du:

      - Sidolutning från väglinje som beräknar höjden utifrån en lutning från väglinjens höjd vid den angivna stationen

      - Delta från väglinje som beräknar höjden med ett delta från väglinjens höjd vid den angivna stationen.

      - Tryck på Skriv in för att skriva in höjden.

        Om vägen bara har en horisontell linjeföring måste du skriva in höjden.

   3. Tryck på Godkänn.

4. För att sätta ut offset för positioner från vägen, lämna vägutrymmet tomt för konstruktion eller definiera en konstruktionsoffset.

   Se Konstruktionsförskjutningar och Offsets för GENIO-vägkonstruktioner.

5. Tryck på Starta.

   Skärmen Vägnavigering visas.Tryck på Alternativ för att konfigurera inställningar för navigeringsvisning, lutning, information om utsättningskontrollerad punkt, eller till visa deltan relativt till en digital terrängmodell (DTM).

6. Använd informationen på skärmen Vägnavigering för att se din position i förhållande till vägen och navigera till punkten för att sätta ut den.

7. Tryck på Mät för att mäta punkten, när den är inom toleransen.

   Vid användning av ett Trimble SX12 skannande totalstation i TRK-läge med laserpekaren aktiverad visar skärmen Utsättning skärmknappen Markera punkt istället för skärmknappen Mät. Tryck på Markera punkt för att sätta instrumentet i STD-läge. Laserpekaren slutar blinka och flyttar sig för att positionera sig på EDM-platsen. Om du trycker på Godkänn för att lagra punkten, återgår instrumentet automatiskt till TRK-läge och laserpekaren börjar blinka igen. Om du vill mäta om och uppdatera delta för utsättningarna trycker du på Mät när du har tryckt på Markera punkt och innan du trycker på Godkänn. Se EDM-inställningar, för mer information.

8. Tryck på Lagra.

   Programmet återgår till navigeringsskärmen.

#### Nästa steg

- Tryck på skärmknappen Sta+ eller Sta- för att välja nästa eller föregående station, för att fortsätta mäta punkter längs vägen.

  Om du har aktiverat fältet Automatisk ökning på skärmen Välj station väljs nästa eller föregående station automatiskt. Se Tillgängliga stationer för utsättning.

- Trycka på Esc för att avsluta den här utsättningsmetoden.
- Ändra utsättningsmetoder. För att sätta ut:
  - Till vägen, dubbeltryck på en tom del av kartan.
  - Till en väglinje, tryck på väglinjen på kartan.
  - En Station på en väglinje, tryck på stationen på en väglinje på kartan.