# Inställningar för tracking av mål

I miljöer med mycket reflektioner, eller på platser med många prismor, bör du aktivera målspårning för att säkerställa att instrumentet låser på rätt prisma.

Genom att välja korrekt prismatyp och läge på skärmen Mål säkerställer du att de lämpligaste korrektionsvärdena tillämpas på den lutande längden och den vertikala vinkeln för geocentrisk offset och prismakonstant.

Målföljning är tillgängligt när du är ansluten till ett Trimble VX Spatial Station eller Trimble S Series totalstation med sökfunktioner och använder något av följande mål.

Trimble Active Track 360 mål

Trimble Active Track 360 (AT360) är en reflekterande folie designat att användas som ett aktivt prisma. AT360 innehåller en lutningssensor som aktiverar stödet för eBubbla när den är ansluten till en kontrollenhet med Bluetooth. E-Bubblan används för att kontrollera att målet är nivellerat. Lutningsvinkel och lutningsavstånd lagras för varje observation.

För mer information om hur man ansluter AT360 till din kontrollenhet se Bluetooth-anslutningar.

När man är ansluten till ett AT360, och ändrar Prisma ID uppdaterar programvaran Trimble Access automatiskt inställningen för Prisma ID även på AT360 när du trycker på Godkänn på skärmen Prisma. Om du ändrar mål-ID för AT360 och det aktuella målet är en AT360, så uppdateras kontrollenhetens Mål-ID automatiskt.

Det går att använda manuellt läge om batteriet i AT360 behöver laddas och det inte finns något nytt batteri tillgängligt. När man använder en AT360 i manuellt läge inaktiveras Autolock och du måste rikta instrumentet manuellt.

När Autolock aktiveras och det nuvarande prismat är ett Active Track 360 växlar programvaran automatiskt spårningsläget till Aktivt om det är i manuellt läge.

Trimble MT1000 MultiTrack mål

När du använder Trimble MT1000 MultiTrack-målet, för att bibehålla ett konstant lås mot det rätta målet, ställer du in Spårningsläge på:

- Aktiv när den används i ett område med mycket reflektioner eller på en plats med många prismor.

- Halv-aktiv när den används i ett område med reflektioner och noggrann höjd krävs.

  När spårningsläge är satt till semi‑Aktivt används Prisma‑ID för att söka efter prismat och växlar då automatiskt till passivt spårningsläge vid en standardmätning. Detta resulterar i mer precisa vertikala vinkelmätningar.

Om du inte använder den i ett område med mycket reflektioner, ställer du in Spårningsläge. När man vid en mätning använder passiv spårning måste man vara medveten om risken för att närliggande reflekterande ytor kan störa mätningen.

Ett MultiTrack-mål bör användas inom de toleranser för den vertikala vinkeln som visas nedan:

Tracking-läge | Vertikalt intervall
--- | ---
Aktivt | +/‑ 15° från horisontellt
Passivt | +/‑ 30° från horisontellt

Användning av ett MultiTrack mål utanför dessa toleranser kan försämra mätningens noggrannhet.

360° prisma i Trimbles VX/S-serie eller ett anpassat prisma

Vid användning av ett 360° prisma i Trimbles VX/S-serie eller ett anpassat prisma kan Kontrollera Prisma-ID anges till:

- Alltid när den används i ett område med reflektioner och noggrann höjd krävs.

  Prisma ID kontrolleras konstant för att säkerställa att du bibehåller en konstant horisontell låsning till det korrekta målet. Prismat används för att bibehålla vertikal låsning.

  Prisma‑ID: n har två "på"‑lägen, på i 60 sekunder och på kontinuerligt.När Kontrollera prisma-ID är inställt på Alltid, måste du ställa in prisma‑ID: på stången till "kontinuerligt på".

  När man använder passiv spårning för att bibehålla vertikal låsning till målet måste man vara medveten om risken att närliggande reflekterande ytor kan störa vertikal spårning.

- Sök och mät när du är i en miljö med få reflekterande ytor, men vill vara särskilt säker på att instrumentet låser mot rätt mål vid sökning och mätning.

  Prisma‑ID kontrolleras när en sökning initieras och igen innan en mätning utförs för att säkerställa att instrumentet fortfarande är låst på det korrekta prismat. Om så inte är fallet, varnas du av programvaran och du kan utföra en ny sökning efter rätt prisma-ID.

  Prisma-ID: n måste riktas noggrant mot instrumentet när man utför en mätning.

- Om du arbetar i en miljö med ett fåtal reflekterande ytor men vill försäkra dig om att du kommer att låsa på rätt prisma om du utför en sökning, ställer du in Sök.

  Prisma‑ID kontrolleras efter en sökning för att säkerställa att instrumentet fortfarande är låst på det korrekta prismat. Om så inte är fallet, varnas du av programvaran och du kan utföra en ny sökning efter rätt prisma-ID.

  Men om du aktiverar alternativet Snäpp till prisma och instrumentet automatiskt upptäcker prismat, utför instrumentet inte en sökning eller kontroll av Prisma ID:n.

  Prisma-ID: n måste riktas noggrant mot instrumentet när man utför en sökning.

- Av när den inte används i ett område med reflektioner.

Vid satsobservationer måste man säkerställa att varje mål i satsobservationen kan ha ett särskilt prisma-ID. Dessa inställningar behålls för varje individuellt mål tills satsobservationerna är avslutade.

Prisma-ID: n måste alltid riktas noggrant mot instrumentet.

För ytterligare information om hur man konfigurerar Prisma-ID: n på Trimble-staven, hänvisas du till ditt instruments dokumentation.

Trimble Precise Active mål

Målet Trimble Precise Active arbetar alltid i aktivt läge för att bibehålla en konstant låsning till rätt mål. Det kan inte användas med ett instrument som inte har stöd för aktiv spårning. Om målet Trimble Precise Active väljs som aktuellt mål och du sedan ansluter programmet till ett instrument som inte har stöd för aktiv spårning, ber programmet dig att välja ett annat mål.

Målet Trimble Precise Active ska användas i vertikal vinkel inom +/- 15° från horisontellt. Luta målet mot instrumentet, om den vertikala vinkeln är större.

Målen T-360 LED eller T-360SL LED

Målen T-360 LED och T-360SL LED är reflekterande foliemål som utformats för användning som mål för aktiva spårningsmål. Målen T360 LED och T360SL är endast tillgängliga i Japan.

Ange Mål-ID med hjälp av ratten på målets ovansida och ställ sedan in fältet Mål-ID i programmet så att det överensstämmer med målets identifikationsnummer.