# Justera ett instrument i Trimble S eller VX-serien

Stegen gäller för alla Trimbles servo- och robotinstrument som är anslutna till kontrollenheten förutom Trimble SX10 eller SX12 skannande totalstation.

Om du är ansluten till en mekanisk Trimble-totalstation, måste du justera det med hjälp av instrumentets kontrollpanel.

1. Placera instrumentet på ett fast underlag.
2. Säkerställ att instrumentet är korrekt avvägt och att kompensatorn är aktiverad.

3. Tryck på och välj Instrument / Justera.

   De åtgärder som är tillgängliga på skärmen Justera beror på det anslutna instrumentet.

4. Utför varje justering i tur och ordning med hjälp av stegen nedan.

Kollimation, och kippaxellutning

På ett Trimble totalstation, måste du utföra lutningskalibreringarna av HV-, VV-kollimations- och kippaxeln tillsammans.

Slutgiltiga kollimationsvärden måste vara inom standardvärdenas toleranser. Om inte, måste instrumentet kalibreras mekaniskt. För ytterligare information kontakta din lokala Trimble-återförsäljare.

1. Placera instrumentet enligt följande:

   - För HV‑, VA‑kollimation, måste instrumentet befinna sig minst 100 m från målet och vinkeln till målet måste vara mindre än 3° (3,33 gon) från det horisontella planet.
   - För kippaxellutning, måste vinkeln till målet vara minst 30° (33,33 gon) eller från den VV som uppmättes vid kollimationen.

2. Välj Kollimation och kippaxellutning.

   De aktuella kalibreringsvärdena för instrumentet visas.

3. Tryck på Nästa.

4. Sikta mot målet och utför den första kollimationsmätningen.

   Använd inte Autolock under tester för kollimation eller kippaxellutning.

   Du måste utföra minst en observation i varje cirkelläge. Om du gör mer än en observation, måste du slutföra alla observationer i cirkelläge 1 först.Vrid bort instrumentet och sikta på nytt, inför varje observation.

5. För att ändra cirkelläge, trycker du på Änd. c. läge. och gör samma antal observationer för cirkelläge 2 som du gjorde för cirkelläge 1.
6. När antalet observationer är samma för båda cirkellägena, trycker du på Fortsätt.

7. Sikta mot målet och utför mätningen av kippaxellutningen på samma sätt som du utförde kollimationsmätningarna.

   Instrumentets aktuella värden och de nya värdena visas.

8. Tryck på Godkänn.

Kollimation av Autolock

Autolåsande (Autolock) kollimation bör utföras efter att justeringen av HA VA-kollimation har slutförts, om den finns.

1. Välj Kollimation av Autolock.
2. Se till att det inte finns några obstruktioner mellan instrumentet och prismat, vilka måste vara minst 100 m från varandra.

3. Följ anvisningarna. Tryck lätt på tangenterna för att undvika att stöta till instrumentet.

EDM-konstant

1. Välj EDM-konstant.
2. Tryck på Nästa.
3. Ange en lämplig EDM‑konstant. Det tillgängliga intervallet är ‑9,99 mm till +9,99 mm.
4. Tryck på Lagra.