# Ritningsfunktioner från befintliga punkter

Använd CAD-verktygsfältet i ritningsläge för att välja befintliga punkter på kartan och skapa kodade linjekartor mellan dom. Du kan rita linjer, bågar och rygg-mot-rygg bågar. Du kan även radera linjekartor som du har skapat med CAD-verktygsfältet.

För att rita en linjefunktion

1. Tryck på knappen Rita linje .
2. Tryck vid behov på knappen Starta sammanbindningssekvens och välj funktionskoden från listan över definierade funktionskoder i funktionsbiblioteket.Den valda funktionskoden läggs till i fältet Kod.
3. I kartan, tryck på startpunkten för linjesekvensen du vill skapa. Funktionskoderna i fältet Kod tillämpas endast för startpunkten. Funktionskoden som tillämpas för den första punkten tillämpas även för linjen.

4. Fortsätt trycka på punkter tills linjesekvensen är klar.

   När du väljer den efterföljande punkten dras en linje mellan de två markerade punkterna och den första punkten avmarkeras.

5. För att sluta rita linjer, trycker du på Rita linje igen.

För att rita en bågfunktion

1. Tryck på knappen Rita båge .
2. Tryck vid behov på knappen Starta sammanbindningssekvens och välj funktionskoden från listan över definierade funktionskoder i funktionsbiblioteket.Den valda funktionskoden läggs till i fältet Kod.

3. I kartan, tryck på startpunkten för bågen du vill skapa.

   Punkterna som utgör bågen måste ha observerats efter varandra. Det är därför inte alltid möjligt att sammanfoga punkter med bågar.

4. Fortsätt trycka på punkter tills bågsekvensen är klar.

   Medan du väljer respektive efterföljande punkt ritas en röd streckad linje mellan punkterna tills dess att tillräckligt med punkter har valts så att bågen kan ritas från den första punkten. Föregående punkt avmarkeras allt eftersom bågen ritas.

5. För att sluta rita bågar, trycker du på Rita båge igen.

För att rita en rygg-mot-rygg båge trycker du på knappen Rygg-mot-rygg båge efter att ha slutfört den första bågen och innan man väljer den andra punkten i den andra bågen.Knappen återgår till ett omarkerat läge när den första delen av bågen ritats mellan bågens första och andra punkt.

För att infoga ett avbrott i en linje

Om du har sammanbundit punkter i kontinuerlig linje men vill göra ett avbrott i linjen, väljer du punkten precis innan avbrottet och trycker på Avsluta sammanbindningssekvens.

Koden för Avsluta sammanbindningssekvens läggs till i fältet Kod.Tryck på koden för Avsluta sammanbindningssekvens för att se till att nästa punkt som har samma linjefunktionskod inte sammanbinds med den här linjen.

Om den valda punkten fanns i mitten på linjen kommer nästa punkt att starta en ny linje.

För att radera linjekartor

1. Välj de linjer och bågar som du vill radera på kartan.

2. Tryck på knappen Radera .

3. Välj de funktioner som ska raderas i listan och tryck på Radera.

   Linjer och bågar raderas och funktionskoderna tas bort från de påverkade punkterna. Men punkterna finns dock kvar i jobbet.