# Internetbasstationstjänst (IBSS)

Tjänsten Trimble IBSS är ett enkelt sätt för dig att strömma RTK-korrektioner via internet från en etablerade basstation till en rover-mottagare. När du har ställt in GNSS-mottagaren som basstation och valt IBSS som din basdatalänk strömmas RTK-korrektioner automatiskt via Trimble Connect till alla rovers som även används i samma IBSS-projekt. Ingen separat konfiguration för korrektionservern behövs.

Du kan ställa in flera IBSS-monteringspunkter i ett projekt, en per basmottagare. Basmottagaren kan finnas på en permanent fast position eller så kan det vara en tillfällig bas som du konfigurerar varje dag. IBSS-monteringspunkter finns kvar tills du tar bort dem, oavsett om en bas sänder korrektioner eller inte. Detta gör att du kan använda samma monteringspunkt, dag efter dag, även om du flyttar din bas till olika platser i projektet.

Så många rovermottagare som krävs kan använda RTK-korrigeringarna som tillhandahålls av IBSS inom samma Trimble Connect-projekt.

- För att använda IBSS i Trimble Access måste IBSS-monteringspunkten skapas i ett projekt som finns i Trimble Connect. Om din organisation strömmar IBSS via Trimble Connected Community (TCC) eller Works Manager, är dessa IBSS -monteringspunkter inte tillgängliga i Trimble Access.

- Om du använder en Spectra Geospatial GNSS-mottagare, kan endast SP100 GNSS-mottagaren användas som rover eller basmottagare med IBSS.GNSS-mottagarna SP60, SP80, SP85 och SP90m kan inte användas som rovermottagare med IBSS.

För att konfigurera mätprofilen som ska använda IBSS

För rovern:

1. Tryck på och välj Inställningar / Mätprofiler.Välj den mätprofil som krävs. Tryck på Edit.
2. Tryck på Datalänk för rover.
3. Sätt fältet Typ till Internet‑anslutning.

4. Tryck på bredvid fältet GNSS-korrektionskälla för att öppna fliken GNSS-korrektionskälla på skärmen Anslutningar och tryck sedan på GNSS-korrektionskällan i IBSS för att välja den.

5. Tryck på Redigera, för att ange säkerhetsalternativ för anslutningen.

   Som standard använder anslutningen Förbättrad säkerhet och krypterar data med TLS-internetdatakryptering (Transport Layer Security) på port 2105. Välj Maximal kompatibilitet, om nätverkets brandvägg inte har stöd för TLS-kryptering. När Maximal kompatibilitet är valt, skickas okrypterad data via port 2101. Tryck på Lagra.

6. Tryck på Godkänn.

   När du väljer IBSS som GNSS-korrigeringskälla ställs följande inställningar in automatiskt:

   - Internet i kontrollenhet är valt som GNSS-internetkälla. Programmet ansluter till internet med hjälp av kontrollenhetens internetanslutning.

   - Inställningen för Fråga efter GNSS-internetkälla är inställd på Nej.

7. Tryck på Godkänn för att spara ändringarna på skärmen Rover-datalänk .

8. Tryck på Lagra för att spara dina ändringar till mätprofilen.

För basen:

1. Tryck på och välj Inställningar / Mätprofiler.Välj den mätprofil som krävs. Tryck på Edit.
2. Tryck på Basdatalänk.
3. Sätt fältet Typ till Internet‑anslutning.

4. Tryck på bredvid fältet GNSS-korriektionskälla för att öppna fliken GNSS-korrektionskälla på skärmen Anslutningar och tryck sedan på GNSS-korrigeringskällan i IBSS för att välja den och sedan på Godkänn .

5. Tryck på Redigera, för att ange säkerhetsalternativ för anslutningen.

   Som standard använder anslutningen Förbättrad säkerhet och krypterar data med TLS-internetdatakryptering (Transport Layer Security) på port 2105. Välj Maximal kompatibilitet, om nätverkets brandvägg inte har stöd för TLS-kryptering. När Maximal kompatibilitet är valt, skickas okrypterad data via port 2101. Tryck på Lagra.

6. Tryck på Godkänn.

7. Tryck på för att öppna skärmen GNSS-internetkälla och välj den GNSS-internetkälla som behövs, om du vill välja GNSS-internetkälla (hur GNSS-basen ansluter till internet för GNSS-korrektioner).

   I normala fall används Internetmottagare - modem eller Internetmottagare - WiFi och dessa alternativ kräver vanligtvis inte någon ytterligare konfiguration.

   Annars kan du använda Mottagarmodem för att använda modemet i en äldre Trimble-mottagare som t.ex. R10-1 eller R8s för att ansluta till internet, eller Internet på kontrollenhet om du kan låta kontrollenheten vara ansluten till basens mottagare.

   Se Alternativ för basens GNSS-internetkälla, för mer information.

8. Tryck på Godkänn.

9. Tryck på Godkänn för att spara ändringarna på skärmen basdatalänk .

10. Tryck på Lagra för att spara dina ändringar till mätprofilen.

Ansluta en basmottagare till tjänsten IBSS

1. Anslut kontrollenheten till internet och logga in till Trimble Access med ditt Trimble ID.

2. Öppna projektet Trimble Connect. Du måste vara projektadministratör för att skapa en IBSS-monteringspunkt i ett Trimble Connect-projekt.

   Om du skapade projektet i Trimble Connect eller om du laddade upp ett lokalt projekt till molnet i Trimble Access, är du automatiskt projektadministratör.

3. Öppna eller skapa ett jobb i Trimble Connect-projektet.

4. Kontrollera att mätprofilen har IBSS valt som Basdatalänk.

5. Tryck på , välj Mät och välj den mätprofil som du har konfigurerat för användning av IBSS, och välj sedan Starta basmottagare, om du vill starta en basmätning.

6. Tryck på Skapa, ange namnet på monteringspunkten och tryck på Skapa, för att lägga till en IBSS-monteringspunkt.

7. Välj den IBSS-monteringspunkt som ska användas och tryck sedan på Godkänn.

8. På skärmen Startbas anger du baspunktens namn, basens koordinater och basens antennhöjd. Tryck på Starta.

   Trimble Access startar mätningen och skickar basens korrektioner till rovers med hjälp av IBSS-monteringspunkten i Trimble Connect-projektet.

Ansluta en basmottagare till tjänsten IBSS

1. Anslut kontrollenheten till internet och logga in till Trimble Access med ditt Trimble ID.

2. Öppna eller skapa ett jobb i Trimble Connect-projektet som innehåller den IBSS-monteringspunkt du vill använda.

3. Kontrollera att mätprofilen har IBSS valt som Roverdatalänk.

4. Tryck på och välj Mät eller Utsättning, välj den mätprofil du har konfigurerat för att använda IBSSoch välj sedan den programfunktion som ska användas, till exempel Mätpunkter, för att starta konfigurationen av rovern.

   Programmet visar en lista över IBSS-monteringspunkter som för närvarande skickar korrektioner till Trimble Connect-projektet.

5. Välj den IBSS-monteringspunkt som du vill få korrektioner från och tryck sedan på Gockänn.

   Mätningen startar och statusfältet visar att korrektioner tas emot.

6. Du är nu redo att starta mätningen eller utsättningen av enheter.

Hantera IBSS-monteringspunkter

Hantera IBSS-monteringspunkter:

1. Välj projektet på skärmen Projekt och tryck sedan på för att öppna skärmen för projektinställningar.

2. Välj fliken IBSS.

   - Tryck på Skapa, ange namnet på monteringspunkten och tryck på Skapa, för att lägga till en IBSS-monteringspunkt.

   - Välj monteringspunkten i listan och tryck sedan på Radera, om du vill radera en monteringspunkt.

Det är endast projektadministratörer som kan skapa eller radera en monteringspunkt.