# Snabbreferens: CAD-verktygsfältet med mätkoder eller detaljmätning

Se exempelfunktionerna och information om knapptryckningar nedan för att skapa dessa funktioner i formuläret Mätpunkter eller Detaljmätning med hjälp av CAD verktygsfält.

För att skapa funktionerna bakre trottoar (BC) och vanlig gatubrunn (STMH), definierar du funktionskoderna BC och STMH som linjer i funktionsbiblioteket och ser till att funktionsbiblioteket inkluderar definitioner för lämpliga kontrollkoder.

För att skapa exempellinjen och funktionen icke-tangentiell båge

1. För punkt 1, välj [BC] + tryck på .
2. För punkt 2, välj [BC] + tryck på .
3. För punkt 3, välj [BC].
4. För punkt 4, välj [BC] + tryck på .
5. För punkt 5, välj [BC] + tryck på .

För att skapa exemplets funktion med en cirkel med tre punkter (kant)

1. För punkt 1, välj [STMH] + tryck på .
2. För punkt 2, välj [STMH].
3. För punkt 3, välj [STMH].

För att skapa exemplets funktion med en cirkel med två punkter (centrum)

1. För punkt 1, välj [STMH] + tryck på .
2. För punkt 2, välj [STMH].

För att skapa exemplets funktion med en cirkel med en punkt (centrum)

1. Välj [STMH] + tryck på + ange värdet för radien [x,xx].

För att skapa exemplets funktion med en rektangel med tre punkter

1. För punkt 1, välj [STMH] + tryck på .
2. För punkt 2, välj [STMH].
3. För punkt 3, välj [STMH].

För att skapa exemplets funktion med en rektangel med två punkter

1. För punkt 1, välj [STMH] + tryck på + ange värdet för bredden [x,xx].
2. För punkt 2, välj [STMH].

För att skapa exemplets funktion med en slät kurva

1. För punkt 1, välj [BC] + tryck på + .
2. För punkt 2, välj [BC].
3. För punkt 3, välj [BC].
4. För punkt 4, välj [BC] + .
5. För punkt 5, välj [BC].