# För att mäta en passpunkt

I en vanlig mätning, kan du mäta en kontrollpunkt för att kontrollera att stationsetableringen och instrumentet är korrekt orienterade.

1. För att öppna skärmen Kontrollmätning:
   - Från skärmen Mät detaljpunkt trycker du på Alternativ.
   - Tryck och håll in punkten på kartan, och välj sedan Kontrollmätning.
   - Trycka Ctrl + K var som helst i programmet.

   Skärmen Kontrollmätning visas, redo för att göra en kontrollmätning till en allmän punkt.

   För att göra en kontrollmätning till en bakåtobjektpunkt, trycker du på Kont. BR på skärmen Kontrollmätning, eller trycker och håller på kartan utan att välja en punkt och väljer sedan Kontrollera bakriktning.Skärmen Kontrollera bakriktning visas.

2. Ange namnet på den punkt som ska kontrolleras.

   Om du använder ett servo- eller robotinstrument, kommer det att vrida sig mot punkten som ska kontrolleras.

   Om punkten är en punkt i bakriktningen, kommer målet i bakriktningen automatiskt att markeras. Kontrollera att informationen är korrekt.

3. Välj en mätmetod och ange den information som krävs i de fält som visas.

4. Ange målets höjd.

   Tryck på och välj sedan S-spår eller SX-spår, när du mäter till spåret på en prismabas för ett polygontåg påTrimble.

5. Tryck på Mät.

   Om du valde Visa före lagring på skärmen för inställningar för Detaljpunkt kommer deltavärdena för kontrollbilden att visas.

   Om stationsetableringen är:

   - densamma som när du ursprungligen mätte punkten, utgör deltan skillnaden mellan den ursprungliga observationen och kontrollobservationen. Deltan som visas är horisontalvinkel, vertikallängd, horisontallängd samt lutande längd.
   - annorlunda än när du ursprungligen mätte punkten, visas deltan i form av de bästa koordinaterna från ursprungspunkten till passpunkten. Deltan som visas är azimut, vertikallängd, horisontallängd, samt lutande längd.

   Om punkten ligger utanför toleransen, kan du Lagra som kontroll, eller Lagra och rikta om.Lagra och rikta om kommer att lagra en annan observation som ger en ny orientering för efterföljande punkter uppmätta i den aktuella stationsetableringen.Vid en stationsetablering med flera bakriktningar (stationsetablering plus eller fri sektion) kommer en kontroll av punkter i bakriktningen att kontrollera den första bakriktningen.Lagring och omriktning förändrar stationsetableringen med flera bakriktningar till en enkel stationsetablering.

6. Tryck Enter. Punkten lagras med klassificeringen Kontroll.Se Hantera punkter med dubblettnamn.