# Sätta ut laserlinjer automatiskt

Automatisk utsättning av laserlinjepunkter längs gruvöppningen med hjälp av en designfil eller genom att beräkna nya positioner för laserlinjer längs fluktlinjen.

1. För att skapa laserlinjerna:

   - Välj linjen/linjerna på kartan och tryck sedan på Automatisk utsättning/Laserlinjer.

     När du väljer laserlinjer från kartan genom att dra en ruta runt dem, visas nu definitionerna för laserlinjerna i den ordning de definieras i filen. När du väljer dem genom att trycka på dem individuellt på kartan, visas definitionerna för laserlinjerna fortfarande i den ordning som du valde dem på kartan.

   - Trycka på och välja Automatisk utsättning / Laserlinjer och sedan välja punkterna:
     1. Sätt Valmetod till antingen Prefix eller Suffix så att det överensstämmer med den befintliga namngivningen av punker i ditt jobb.

     2. Ange Vänster punkter prefix/suffix och Höger punkter prefix/suffix, Tryck på Nästa..

        Samtliga matchande par i jobbet med korrekt prefix/suffix finns listade.

        Matchade punktpar måste definieras med deras punktnamn. En punkt måste ha ett prefix eller suffix för att ange den vänstra eller högra sidan av linjen.Återstoden av punktnamnet måste vara identiskt för att det ska gå att hitta ett matchande par.T. Ex. om de Vänstra punkternas prefix är L och de Högra punkternas prefix är R då kommer följande punkter anges som matchande par enligt: L1–R1, L15–R15, L101–R101, etc.

     3. Markera och radera de punkter som inte behöver sättas ut, om så krävs.
     4. Tryck på Nästa.

   Tryck på Byt för att vända linjens riktning.

2. Ange värdena för Punktdetaljer och Inställningar eller godkänn standardinställningarna. Tryck på Nästa.

3. Tryck på Nästa.

   Gruvor sätter först ut alla punkter till vänster och börjar med den första linjen och avslutar med din sista. Därefter sätter det ut alla punkter på högra sidan och börjar då med den sista linjen och avslutar med den första..

   Om instrumentet pekar i fel riktning kan man under perioden Starta väntetid manuellt rikta instrumentet i rätt riktning.

   Instrumentet vrider mot den givna punkten, mäter en position och kontrollerar sedan denna position mot de definierade toleranserna. Om den är utanför toleranserna vrider instrumentet mot en ny position och upprepar proceduren tills den hittat en position inom toleranserna, eller tills maximala antalet upprepningar uppnåtts.

   Programvaran kommer att använda tidigare positionen för att minska antalet iterationer som krävs för att hitta nästa position. Men om en position inte hittas inom toleranserna kommer programvaran att använda den beräkna positionen för den föregående positionen för att minska antalet iterationer som krävs för att hitta nästa position.

   - När en position hittas inom toleransen, ljuder händelsen Markera punkt och:

     - Om instrumentet har en spårningslampa, blinkar laserpekaren och spårlampan under den period som definierats i fältet Markera fördröjning.
     - Om instrumentet är ett Trimble SX12 skannande totalstation, ändras instrumentet till STD-läge och laserpekaren slutar att blinka och flyttar sig för att positionera sig på EDM-platsen. Laserpekaren ändras till tänd medan Målbelysningslampan (TIL) blinkar under den period som definierats i fältet Markera fördröjning.När punkten har lagrats återgår instrumentet automatiskt till TRK-läge och laserpekaren börjar blinka igen.

     I slutet av perioden Väntetid auto uts. sätter instrumentet automatiskt ut nästa punkt.Tryck på Paus för att tillfälligt stoppa den automatiska utsättningen.Använd skärmtangenterna Föreg. och Nästa för att hoppa över den föregående eller nästa punkt.

   - Tryck på Pausa för att tillfälligt stoppa iterationsprocessen, när programmet itererar för att hitta en punkt inom målets tolerans. Programmet växlar instrumentet till spårningsläge och visar deltan för utsättning, vilket anger den riktning som instrumentets EDM behöver gå i för att nå målet. Ett värde som visas i rött indikerar att deltan är utanför toleranserna. Använd piltangenterna på kontrollenheten eller piltangenterna på videoskärmen för att flytta instrumentets EDM närmare målet. När deltavärdena visas i svart trycker du på Lagra för att lagra posten, startar om den automatiska utsättningssekvensen och går till det markerade punktsteget.

   - Om instrumentet inte hittar en punkt inom toleranserna hoppas punkten över.

4. När processen är avslutad visar skärmen Resultat antalet utsätta och överhoppade punkter.