# Hantera dataförluster med hjälp av xFill

Tekniken Trimble xFill® använder ett världsomfattande nätverk av Trimbles referensstationer för att överlappa kommunikationsavbrott av satellitlevererad korrektionsdata.

Markera alternativet xFill på skärmen Alternativ för Rover för mätprofilen för att fortsätta en mätning när basdataförlusten varar upp till 5 minuter. Var medveten om att xFill-lösningens noggrannhet försämras över tid. Trimble Access fortsätter lagra RTK-vektorer och alla punkter mäts relativt samma RTK-koordinatsystem.

För att kunna använda optionen måste din GNSS-mottagare stöda xFill.xFill är inte tillgängligt om du har valt OmniSTAR som reservalternativ i fältet Satellitdifferential.

xFill är endast tillgängligt i områden som omfattas av RTX-sändningssatelliten. För mer information se positioningservices.trimble.com.

xFill-RTX

När du använder en mottagare som har en prenumeration på korrektionstjänsten Trimble Centerpoint RTX, väljer du alternativet xFill för att använda xFill‑RTX och fortsätta mätningen trots att länken till basdata ligger nere.När uppskattningen av xFill-noggrannheten har ökat till nivån för uppskattningen av RTX-noggrannheten, växlar mottagaren från RTK‑baserad xFill-positioneringslösning till att använda en RTX-positioneringslösning som kallas för xFill‑RTX.Positioneringslösningen xFill‑RTX lider inte av någon kontinuerlig försämring av noggrannheten över tid.XFill-RTX-lösningen kombineras med basstationens RTK-mätning vid rover-mottagaren.

När man mäter en punkt i xFill kan noggrannhetsuppskattningarna fortsätta att öka, och inte kunna konvergera förrän RTX-positioneringen påbörjas.Vid xFill kommer den bästa positionen från den enkla mätningen i början av mätningstiden. Av den anledningen blir alla punkter mätta med xFill godkända efter 1 sekund, före övergången till xFill-RTX. Inställningar för Ockupationstiden och Antal mätningar i Optioner åsidosätts och istället gäller regeln 1 sekund när man befinner sig i läget xFill.

Om du använder en xFill-RTX och har ett CenterPoint-abonnemang baserat på block med timmar som köpts för tjänsten, visas meddelandet ”Avsluta RTX-tracking för att inte förbruka abonnemangstiden?" när mätningen avslutas.Välj Ja för att inaktivera RTK SV tracking på mottagaren.När du startar en ny mätning med tjänsten RTX behöver du invänta att RTX‑lösningen åter konvergerar innan du kan använda xFill‑RTX.Om du vill starta en annan mätning inom en relativt kort tid efter det att du har avslutat nuvarande mätning och inte vill vänta på att RTX‑lösningen konvergerar om, trycker du på Nej. Nej innebär att ditt RTX‑abonnemang fortsätter använda tid trots att du inte gör en mätning. Däremot kommer nästa mätning att starta med en konvergerad lösning om RTX‑ och GNSS‑spårning pågår mellan mätningarna.

xFill-status

Om xFill inte är klar ser ikonen i statusfältet ut så här.När xFill är klar visas meddelandet visar fältetxFill klar "Ja" i skärmen Radio datalänk och ikonen ändrar utseende till .Om man tappar RTK-korrektioner tar xFill över och statusfältets ikon ändras till .När man återfår RTK-mottagningen för basdata växlar läget tillbaka till RTK och statusfältets ikon blir återigen .

När RTX har närmat sig kommer fältet xFill‑RTX klar att visa Ja i skärmen Datalänk för Rover.När mottagaren övergår till att använda xFill-RTX-positionering ändras ikonen i statusfältet till .

För att visa skärmen RTX-status i en RTX (SV)-mätning, trycker du på .Skärmen RTX status visar namnet på aktuellKorrektionssatellit. För att välja en annan satellit ska man trycka på Optioner och därefter välja den önskade satelliten från listan.Man kan när som helst ändra korrektionssatelliten. Man behöver inte starta om mätningen om man ändrar korrektionssatelliten.Alternativt kan man välja Anpassad och därefter ange den frekvens och bithastighet som ska användas.Ändringar som görs i inställningar används nästa gång du startar en mätning.