# Skapa en sjuparameterstransformation

Stöd för lokal transformation är endast tillgängligt när alternativet Avancerad geodetik är aktiverat i skärmen Cogo-inställningar för jobbets egenskaper.

1. Tryck på och välj Cogo/Justera/Transformationer.
2. Välj Hantera lokala transformationer. Tryck på Nästa.
3. Välj Skapa ny transformation. Tryck på Nästa.
4. Ställ in Transformationstyp till Sjuparametrar och skriv därefter in Transformationens namn.
5. Tryck på Nästa.
6. Tryck Addera för att välja Planpunktsnamn och Lokalt planpunktsnamn punktpar och sätt därefter fältet Använd till något av följande:

- Av – Använd inte detta punktpar i beräkningen av transformationsparametrar.
- Horisontell & Vertikal – Använd detta punktbara i beräkningen av både de horisontella och vertikala inpassningsparametrarna.

7. Tryck Godkänn för att lägga till punkterna till listan och tryck därefter igen på Addera för att lägga till fler punktpar.

   Residualer kommer endast att visas när de 3 punktparen definierats.

   Sjuparameterstransformationen är endast en tredimensionell transformation. Det går inte att använda 1D- eller 2D-punkter för de punktpar som används för att beräkna transformationsparametrarna. Om en sjuparameterstransformation tillämpas på ett 1D - eller 2D-plan eller en Planpunkt (Lokal) kommer den transformerade positionen ha null koordinater.

8. Tryck på Resultat för att visa resultatet av transformationen.
9. Tryck på Lagra.

Om du ändrar koordinaterna för en punkt som används i en sjuparameterstransformation, måste du beräkna om transformationen för att använda de nya koordinaterna.