# Bluetooth-anslutningar

Nedan beskrivs de steg som krävs för att ansluta kontrollenheten till andra enheter med hjälp av Bluetooth.

Enheter som går att ansluta

Så länge din enhet stöder Bluetooth kan du ansluta kontrollenheten till:

- Trimble GNSS-mottagare
- Trimble totalstation
- Spectra Geospatial FOCUS 50 totalstation
- Trimble aktivt prisma
- TDL2.4 Radio Bridge/EDB10 Data Bridge
- extra GPS-mottagare
- laseravståndsmätare
- ekolod
- Radiolokaliserare
- extern radio

Du kan även ansluta kontrollenheten till en mobiltelefon eller externt modem och därefter använda den anslutna enheten för att ansluta till internet. Se Konfiguration av internetanslutning, för att skapa dessa anslutningar.

Aktivera Bluetooth på enheten

För att kontrollenheten ska kunna hitta enheten när den söker av närliggande Bluetooth-enheter, måste du se till att Bluetooth är aktiverat på enheten och att inställningen för att den går att upptäcka är aktiverad. Se manualen som bifogades med din enhet.

Bluetooth är alltid aktiverat när det aktiva målet är påslaget i Trimble.

Tryck på knappen Radio i två sekunder för att göra den synlig, vid användning av en TDL2.4 Radio Bridge. De blå och röda lysdioderna blinkar vilket indikerar att radion är redo att paras. Om man trycker och håller på knappen radio i mer än 10 sekunder rensas samtliga Bluetooth‑parning i TDL2.4. Du kommer behöva återskapa Bluetooth-parning mellan TDL2.4 och kontrollenheten(erna).

För att aktivera Bluetooth på kontrollenheten

- Om kontrollenheten använder Windows:
  1. Svep från höger för att visa Windows åtgärdscenter.
  2. Om panelrutan Bluetooth-anslutningar är grå, trycker du på panelrutan för att aktivera Bluetooth.Panelrutan blir blå.

- Om kontrollenheten använder Android:
  1. Svep ner från meddelandeområdet överst på skärmen.
  2. Vid behov kan du trycka på symbolen för att utöka inställningsområdet och sedan svepa åt höger för att visa sidan 2.
  3. Om symbolen för Bluetooth är grå, trycker du på symbolen för att aktivera Bluetooth.

För att sammankoppla och ansluta en Bluetooth-enhet

Om du ansluter en kontrollenhet till en annan kontrollenhet ska följande steg utföras på en av kontrollenheterna.

1. Tryck på och välj Inställningar/Anslutningar.Välj fliken Bluetooth.

   Fliken för Bluetooth visar en lista på enhetstyperna.Du kan välja från listan över sammankopplade Bluetooth-enheter för respektive alternativ.Om det inte finns några sammankopplade enheter öppnar programmet Bluetooth-skärmen.

   Mottagaren Trimble DA2 är endast tillgänglig i listan Anslut till GNSS-rover.Den kan inte användas som GNSS-bas.

2. Tryck på Sök.Skärmen Bluetooth-sökning visar en lista över Upptäckta enheter och Sammankopplade enheter.

   En enhet kan inte svara på en avsökning om den redan anslutits via Bluetooth.Du måste avsluta enhetens befintliga Bluetooth-anslutning och starta om sökningen.Tryck på Rensa för att starta om sökningen.Listan med Upptäckta enheter rensas och skanningen startas om automatiskt.

3. Välj den enhet som du vill ansluta till. Tryck på Sammankoppla.
4. Om enhetens operativsystem visar popup-rutan Sammankoppla med, bekräftar du sammankopplingen.

5. Om kontrollenheten inte redan är sammankopplad med enheten, måste du ange PIN-koden. Du kan även behöva ange samma PIN-kod på enheten.

   Standard PIN-koden för en:

   - Trimble GNSS-mottagare är 0000, även om detta kan ändras i mottagarens webbgränssnitt som används för att konfigurera mottagarens inställningar.
   - Totalstation i Trimble S-serien är den är i de flesta fall de fyra sista siffrorna i instrumentets serienummer.
   - Trimble C3 eller C5 totalstation är den 0503.
   - Totalstation i Spectra Geospatial FOCUS 50 är den är i de flesta fall de fyra sista siffrorna i instrumentets serienummer
   - Trimble LaserAce 1000 eller MDL LaserAce laseravståndsmätare är den 1234.
   - Ohmex SonarMite ekolod är 1111.
   - Radiodetekteringslokaliserare RD8100 är 1234.

   Spectra Geospatial‑mottagare kräver inte PIN-kod som standard.

   Se dokumentationen som medföljde enheten, gällande PIN-koder för andra enheter.

   Popup-dialogrutan Sammankoppla med tillhandahålles av operativsystemet.Om andra inställningar som t.ex. kryssrutan PIN-koden innehåller bokstäver och symboler eller Aktivera åtkomst till dina kontakter och samtalshistorik visas, så kan du låta bli att markera dessa kryssrutor.

6. Tryck på OK.

7. Programmet Trimble Access visar en popup-dialogruta för den nyligen sammankopplade enheten.Välj hur du vill använda Bluetooth-enheten från listan över enhetstyper. Tryck på Godkänn.

   Om du sammankopplade den med ett mobilmodem, visas nu den sammankopplade enheten på mobilmodemet.

8. Tryck på fliken Bluetooth och sedan på Godkänn.

Ansluta till en sammankopplad enhet

1. Tryck på och välj Inställningar/Anslutningar.Välj fliken Bluetooth.

2. Välj den enhet du vill ansluta till från lämpligt fält för enhetstyp och tryck sedan på Godkänn.

   Om Auto. anslutning är aktiverat ansluter programmet Trimble Access till enheten inom ett par sekunder. Annars startar du en mätning för att ansluta enheten.

   För att ansluta TDL2.4/EDB10 till en Trimble VX Spatial Station eller Trimble S Series totalstation, måste du konfigurera TDL2.4/EDB10 att använda samma radioinställningar som instrumentet.

3. Tryck på Godkänn.

Kontrollenheten ansluter automatiskt till den valda enheten nästa gång du slår på de båda enheterna.

Om du försöker återansluta till en Trimble GNSS-mottagare och programmet visar Bluetooth-fel 10051, har mottagarens GNSS-firmware uppdaterats och inställningarna återställts till standardinställningarna.Du måste ta bort sammankopplingen från enheten och sedan sammankoppla den igen.

För att ta bort sammankopplingen med en enhet, trycker du på fliken Bluetooth, trycker på Sök för att öppna skärmen för Bluetooth-sökning.Välj den sammankopplade enheten och tryck sedan på Konfig för att öppna operativsystemets skärm för Bluetooth, där du kan hantera de sammankopplade enheterna.