# Konfigurera en konventionell mätprofil

1. Tryck på och välj Inställningar / Mätprofiler.

2. Gör ett av följande:

   - Tryck på <Profilnamn> och tryck därefter på Redigera.
   - Tryck på Ny. Döp profilen och tryck på Godkänn.

3. Välj var och en av optionerna i tur och ordning, och ställ in dem för att passa din utrustning och mätningspreferenser.

   Till... | Se...
   --- | ---
   konfigurera inställningar för instrumentet | Konfigurering av instrument
   ställa in parametrar för mätning av detaljpunkter | Alternativ för konventionell punkt
   konfigurera programmet för att varna när dubblettpunkter mäts | Alternativ för dubblettpunktstoleranser
   konfigurera utsättningsinställningar | Utsättningsalternativ
   använda en laseravståndsmätare | Laseravståndsmätare
   använda ett ekolod | ekolod
   använda en radiolokaliserare | Radiolokaliserare

4. Tryck på Lagra.