# Skriva in horisontell linjegeometri

Använd stegen nedan för att skriva in den horisontella linjeföringen för den valda vägen.Se För att definiera en väg från valda objekt på kartan för att definiera den horisontella linjegeometrin genom att välja objekt på kartan.

1. Tryck på Horisontell linjeföring.

2. Tryck på Lägg till.

   Element ‑fältet är inställ till Startpunkten.

3. För att definiera startpunkten:
   1. Mata in Startstationen.

   2. I fältet Metod väljer du antingen:

      - Skriv in koordinater och ange sedan värdena i fälten Start Nord och Start Öst.

      - Välj punkt och väljer sedan en i punkt i fältet Punktnamn.

        Starta nord‑ och Starta öst ‑fälten uppdateras med värdena för den inmatade punkten.

        För att redigera Starta nord och Starta öst ‑värden när dessa har härletts från en punkt, byt metoden till Mata in koordinater.

   3. Tryck på Lagra.
4. För att lägga till element i linjegeometrin:

   1. Välj typ av Element och fyll i resten av fälten.

      Se ämnet för den valda inmatningsmetoden, för ytterligare information.

   2. Tryck på Lagra.

   3. Fortsätt att lägga till element efter behov.

      Varje element läggs till efter det föregående elementet.

   4. Tryck på Stäng, när du är klar.

   För att redigera ett element eller för att infoga ett element längre upp i listan, måste du först trycka på Stäng för att stänga skärmen Lägg till element.Du kan sedan välja det element som ska redigeras i listan och trycka på Redigera.Infoga ett element, tryck på det element som kommer efter det nya elementet och sedan på Infoga.

5. Tryck på Godkänn.
6. Mata in de andra vägkomponenterna, eller tryck Lagra för att lagra vägdefinitionen.