# Sätta ut laserlinjer från en mittlinje automatiskt

Automatisk utsättning av laserlinjer som är förskjutna från en mittlinje. Laserlinjerna definieras med jämna mellanrum i rät vinkel i förhållande till mittlinjen.

1. För att skapa mittlinjen:
   - Välj linjen/linjerna på kartan och tryck sedan på Automatisk utsättning/Offset från mittlinje för laserlinjer.

   - Tryck på och välj Automatisk utsättning/Offset från mittlinje för laserlinjer och välj sedan start- och slutpunkterna.

     Vid val av punkter, väljer du dem från kartan eller trycker på för andra valmetoder. Se Välja punkter.

   Tryck på Byt för att vända linjens riktning.

2. Så...
   1. Definiera ett Intervall för att sätta ut linjen.
   2. Definiera offsets, om så krävs. Mittlinjen kan vara förskjuten med en:
      - Vertikal offset – tillämpas ovanför eller under mittlinjen

      - Stationsförskjutning - tillämpas bakom eller framför längs mittlinjen

      Dessa offset används för att få fram de beräknade positionerna.

   3. För att förlänga mittlinjen anger du förlängningsavståndet i fältet Förläng bortom slutpunkt.För att förkorta mittlinjen anger du ett negativt värde i fältet.
   4. Tryck på Nästa.
3. Granska de definierade laserlinjerna.Markera och radera de linjer som inte behöver sättas ut. Tryck på Nästa.
4. Ange värdena för Punktdetaljer och Inställningar eller godkänn standardinställningarna. Tryck på Nästa.
5. För att underlätta den automatiska utsättningen av laserlinjer uppmanas man sikta och mäta en position på den högra sidan av gruvan. Upprepa detta för den vänstra sidan.

6. Tryck på Nästa.

   Gruvor sätter först ut alla punkter till vänster och börjar med den första linjen och avslutar med din sista. Därefter sätter det ut alla punkter på högra sidan och börjar då med den sista linjen och avslutar med den första..

   Om instrumentet pekar i fel riktning kan man under perioden Starta väntetid manuellt rikta instrumentet i rätt riktning.

   Programvaran kommer att använda tidigare positionen för att minska antalet iterationer som krävs för att hitta nästa position. Men om en position inte hittas inom toleranserna kommer programvaran att använda den beräkna positionen för den föregående positionen för att minska antalet iterationer som krävs för att hitta nästa position.

   - När en position hittas inom toleransen, ljuder händelsen Markera punkt och:

     - Om instrumentet har en spårningslampa, blinkar laserpekaren och spårlampan under den period som definierats i fältet Markera fördröjning.
     - Om instrumentet är ett Trimble SX12 skannande totalstation, ändras instrumentet till STD-läge och laserpekaren slutar att blinka och flyttar sig för att positionera sig på EDM-platsen. Laserpekaren ändras till tänd medan Målbelysningslampan (TIL) blinkar under den period som definierats i fältet Markera fördröjning.När punkten har lagrats återgår instrumentet automatiskt till TRK-läge och laserpekaren börjar blinka igen.

     I slutet av perioden Väntetid auto uts. sätter instrumentet automatiskt ut nästa punkt.Tryck på Paus för att tillfälligt stoppa den automatiska utsättningen.Använd skärmtangenterna Föreg. och Nästa för att hoppa över den föregående eller nästa punkt.

   - Tryck på Pausa för att tillfälligt stoppa iterationsprocessen, när programmet itererar för att hitta en punkt inom målets tolerans. Programmet växlar instrumentet till spårningsläge och visar deltan för utsättning, vilket anger den riktning som instrumentets EDM behöver gå i för att nå målet. Ett värde som visas i rött indikerar att deltan är utanför toleranserna. Använd piltangenterna på kontrollenheten eller piltangenterna på videoskärmen för att flytta instrumentets EDM närmare målet. När deltavärdena visas i svart trycker du på Lagra för att lagra posten, startar om den automatiska utsättningssekvensen och går till det markerade punktsteget.

   - Om instrumentet inte hittar en punkt inom toleranserna hoppas punkten över.

7. När processen är avslutad visar skärmen Resultat antalet utsätta och överhoppade punkter.