# Utsättning av en GENIO-väg

När du sätter ut en GENIO-väg kan du arbeta från kartan eller från menyn.

När du väljer en väg på kartan och sedan trycker på Utsättning, kommer programmet alltid att visa vägens planvy.Välj objektet i den väg du sätter ut. Från planvyn kan du växla till tvärsektionsvyn vid behov.

Om du arbetar från menyn, trycker du på och väljer Utsättning/Utsättning av vägar och väljer sedan den väg som ska sättas ut.

Om du har valt att Exkludera linjegeometrin vid utsättning, kommer huvudväglinjen att visas med grått i planvyn och inte visas alls i tvärsektionsvyn.Gå tillbaka till Definiera, och välj Exkludera linjegeometri vid utsättning från tryck och håll-menyn, för att sätta ut den.

När du öppnar en GENIO-väg, beräknar programmet stationsvärdena för samtliga 3D‑väglinjer relativt mot linjegeometrin (6D-väglinje).

Programmet interpolerar höjdvärden längs väglinjen.För ytterligare information, se Väglinjeinterpolering.

Som standard, beräknar programmet alla 5D-väglinjer till sidolutningar. Men, om vägen inkluderar flera sidolutningar som definierar fixerade sidolutningar, kommer endast den 5D-/gränssnittsväglinje som ligger längst bort från linjegeometrin att omvandlas till en sidolutning.

För att konfigurera programmet att behandla 5D‑väglinjer som 3D‑väglinjer, avmarkerar du kryssrutan Automatisk sidolutning på skärmen Utsättningsalternativ.För att visa skärmen Utsättningsalternativ, trycker du på Alternativ på skärmen och anger värden för Antennhöjd och Målhöjd.

För GENIO‑filer som definieras från 12d Model, Roads får alla väglinjer ett namn som inkluderar bokstäverna INT som en 5D‑väglinje och omvandlar väglinjen till en sidolutning, om du inte har avmarkerat kryssrutan Automatisk sidolutning på skärmen Utsättningsalternativ.Det beräknade lutningsvärdet definieras av lutningen mellan gränssnittsväglinjen och intilliggande väglinjen.