# LandXML-tvärsektionsvägar

De flesta kontorsprogrampaket exporterar nu LandXML-filer som LandXML-väglinjevägar. Om du har en äldre LandXML-fil kan det vara en LandXML-tvärsektionsväg, som består av en linjegeometri (vägens mittlinje) med relaterade tvärsektionsmallar. All sektionering härleds från linjegeometrin.

LandXML-tvärsnittsvägar kan inte användas som XML-filer i programmet Trimble Access Roads. När du använder LandXML-tvärsektionsvägen konverteras den till en RXL-väg och den ursprungliga LandXML-filen behålls i den aktuella projektmappen.

Lägga till LandXML-tvärsektionsvägen i Lagerhanteraren

För att använda en LandXML-tvärsektionsväg i Trimble Access Roadsmåste du välja den LandXML-tvärsnittsvägfil som ska användas och sedan definiera om den som en RXL-vägfil.

Lägga till LandXML-vägen från menyn

1. Tryck på och välj Definiera i Trimble Access Roads.

2. Tryck på LandXML‑väg.
3. Välj LandXML-filen. Filen måste finnas i projektmappen i Trimble Access på kontrollenheten.

4. Tryck på Nästa.

   Skärmen Ny väg visas. Se Definiera om vägen som en RXL-väg nedan, för att fortsätta.

Lägga till LandXML-vägen från kartan

1. Tryck på i verktygsfältet Karta för att öppna Lagerhanteraren och väljer fliken Kartfiler i Trimble Access Roads.

2. Tryck på Lägg till och välj sedan LandXML-tvärsektionsvägfilen från projektmappen Trimble Access på kontrollenheten, eller från Trimble Connect om projektet du arbetar i är ett molnprojekt. Tryck på Godkänn.

   Som standard, syns filen som du har länkat till jobbet på kartan, vilket indikeras av markeringen bredvid filnamnet .

3. Tryck på filnamnet på fliken Kartfiler, om du vill göra objekten i en fil valbara. En markering inuti en fyrkant anger att objekt i filen kan väljas.

4. Tryck på Godkänn, för att stänga Lagerhanteraren.

5. Välj linjegeometrin på kartan, och tryck sedan på Definiera för att definiera en ny LandXML-väg.

   Skärmen Ny väg visas. Se Definiera om vägen som en RXL-väg nedan, för att fortsätta.

Definiera om vägen som en RXL-väg

1. Välj den horisontella linjegeometrin, profilens linjegeometri och den yta som ska definiera vägen.
2. Om höjderna som definierar tvärsektionerna är:
   - absoluta, markera kryssrutan Absoluta tvärsektionshöjder i designen för att garantera att mallarna löses korrekt.
   - relativa i förhållande till linjegeometrin, avmarkerar du kryssrutan Absoluta tvärsektionshöjder för att säkerställa att mallarna löses korrekt.

   Se Tvärsektionshöjder, för mer information.

3. LandXML-formatet stöder inte sidolutningar, men du kan lägga till dessa på följande sätt:
   - Om den senaste punkten i tvärsektionen utgör en sidolutning väljer du alternativet Ställ in den senaste tvärsektionspunkten som sidolutning för att konvertera denna punkt till en sidolutning. Lutningsvärdet från den näst sista till den sista punkten kommer att användas för att definiera släntlutningen.
   - Om den senaste punkten i respektive tvärsektion utgör en Sidolutnings släntkrönsposition väljer du Lägg till sidolutningen till den senaste punkten i tvärsektionen och fyller i fälten för att lägga till värden för schaktning/fyllning för sidolutningen, inklusive ett schaktat dike för denna punkt.En släntlutning kan definieras för både höger- och vänstersidor av tvärsektionen.
4. Välj interpoleringsmetod för vägens tvärsektion. Välj antingen:
   - Höjd
   - Tvärlutning

   Se Väglinjeinterpolering, för mer information.

   Se Exempel på mallpositionering, för Interpolation efter höjd och Exempel på mallpositionering.

5. Vid val av en LandXML-fil som skapats från en 12d Model där övergångstypen är kubisk uppmanas du att välja lämplig kubisk typ. Det beror på att den kubiska typen inte är identifierbar i filen. Välj antingen:
   - Kubisk spiral
   - NSW kubisk parabel

6. Tryck på Lagra för att spara den redigerade vägen som en RXL-vägfil.

   Programmet går tillbaka till kartan där den nya vägen är vald, redo att granska eller sätta ut.

Redigera vägdefinitionen

När vägen har konverterats till en RXL-väg kan du redigera vägdefinitionen på samma sätt som för en RXL-väg. Du kan exempelvis lägga till ytterligare punkter eller väglinjer.

Tryck på Definiera och välj en komponent att redigera, för att redigera vägdefinitionen. Se Definiera en RXL-väg.

Tryck på Granska, för att granska vägdefinitionen. Se Granska vägdesignen.

Sätta ut vägen

Se Sätta ut vägen, för att sätta ut väglinjer eller stationer som definierar vägen.