# Utsättning av en 12da-väg

Ändra inte koordinatsystemet eller inpassningen efter att du har satt ut punkter eller beräknat offset eller skärningspunkter. Om du gör det, kommer de tidigare utsatta eller beräknade punkterna att vara oförenliga med det nya koordinatsystemet och eventuella punkter som beräknats eller satts ut efter ändringen.

1. Tryck och håll på kartan och tryck sedan på Utsättning. Eller, tryck på och välj Utsättning, tryck på Utsättning av vägar, välj den väg som ska redigeras och tryck sedan på Nästa.

   Om den väg du vill sätta ut inte visas på kartan, trycker du på i kartans verktygsfält för att öppna Lagerhantering och välja fliken Kartfiler.Välj filen och gör sedan lämpliga lager synliga och valbara. Filen måste finnas i den aktuella projektmappen.

2. Om du ännu inte har startat mätningen, kommer programmet att gå igenom stegen för att starta mätningen.

3. Ange ett värde i fältet Antennhöjd eller Målhöjd och se till att fältet Mätt till är korrekt inställt.

4. Ange Stationsintervall för linjer och Stationsintervall för bågar och övergångar eller acceptera standardvärdet som angavs när vägen definierades.

   Värden för Stationsintervall krävs när du sätter ut en station på en väglinje. Värdena är valfria för andra undersökningsmetoder.

5. Trycka på Optioner för att:
   - Konfigurera preferenser för Lutning, information om utsättningskontrollpunkt och Visning.
   - Aktivera utsättning relativt till en digital terrängmodell (DTM).

6. Tryck på Nästa.

   Vägen är klar att sättas ut med din önskade utsättningsmetod. Se ämnet för den valda metoden, för ytterligare information. Se:

   Sätta ut positioner relativt till vägen

   Sätta ut positioner relativt till en väglinje

   Sätta ut en station på en väglinje

   Sätta ut en polylinje relativt till en linjegeometri

   Sätta ut en yta som definierats från två polylinjer relativt till en linjegeometri

- Om en vägdefinition endast definieras som en horisontell utbredning kan den endast sättas ut i två dimensioner.
- En vägs horisontella och vertikala utbredningar behöver inte nödvändigtvis starta och sluta vid samma stationsvärden. När de startar och slutar vid olika stationsvärden går det endast att sätta ut punkter i tre dimensioner om deras stationer ligger inom den horisontella utbredningen.