# Mål

Du kan konfigurera informationen om målet vid en mätning med totalstation.

Mål 1 och Målets DR har redan skapats åt dig.Dessa mål kan redigeras men inte raderas.

Du kan skapa upp till nio icke DR‑prismor.

Konfigurera inställningarna för sökning, låsning på, och hantering av skymda mål på skärmen Målstyrning.

Att ändra mål

När du är ansluten till en totalstation visar numret intill målsymbolen i statusfältet vilket mål som används för närvarande.

För att ändra mål, trycker du på målsymbolen i statusfältet eller trycker på Ctrl + P och sedan på det mål som ska användas eller trycker på motsvarande siffra i skärmen Mål.

När den är ansluten till ett DR-instrument, används Prisma-DR för att definiera DR-prismats höjd och prismakonstanten.För att aktivera DR, välj Prisma-DR.För att inaktivera DR och återställa instrumentet, välj prisma 1-9.

För att ändra målets höjd

1. Slå på prismaikonen i statusfältet.
2. Tryck på fältet Målhöjd för det mål som du vill redigera.
3. Ange Målets höjd.
4. För att ändra mätmetoden för Målets höjd, trycker du på och väljer lämpligt alternativ för konfigureringen för din mätning.Se Prismahöjd.
5. Tryck på Godkänn.

Om det behövs kan du redigera posterna för målhöjd för observationer som redan lagrats i jobbet.Se Att redigera poster för antenn- och prismahöjd.

För att lägga till ett mål

1. Slå på prismaikonen i statusfältet.
2. På skärmen Mål trycker du på +.Skärmen för Målegenskaper visas för det valda målet.
3. Ange Målhöjd.
4. För att ändra mätmetoden för Målets höjd, trycker du på och väljer lämpligt alternativ för konfigureringen för din mätning.Se Prismahöjd.
5. Välj Prismatyp. Om du väljer:

   - Trimble 360°, VX/S-serien 360 eller R10 360°, väljer du det beteende som behövs i fältet Kontrollera mål-ID och ställer sedan in Mål-ID för att matcha det identifieringsnummer som står på staven.

     När Kontrollera prisma-ID är inställt på Alltid, måste du ställa in prisma‑ID på stången till kontinuerligt på.Vid satsmätningar måste du säkerställa att respektive mål i satsmätningen kan ha ett särskilt prisma-ID.Dessa inställningar behålls för varje individuellt mål tills satsobservationerna är avslutade.

   - Active Track 360 eller VX/S-serien av MultiTrack, väljer du Spårningsläge och ställer sedan in Mål-ID för att matcha det identifieringsnummer som står under Mål-ID på robot-rovern.Vilka lägen som finns tillgängliga beror på det anslutna instrumentet.
   - T-360 LED eller T-360SL LED, ställ in Mål-ID med vredet ovanpå målet och ange sedan identifieringsnumret i fältet Mål-ID i programmet så att det överensstämmer med målet. Målen T360 LED och T360SL LED är endast tillgängliga i Japan.
   - Anpassad, anger du Prismakonstanten i millimeter (mm). Se Prismakonstant.Välj det beteende som behövs i fältet Kontrollera mål-ID och ställ sedan in Mål-ID för att matcha det identifieringsnummer som står på staven.

   Se Inställningar för tracking av mål.

6. Ange Visningsnamnet för målet.Numret på målet läggs till i slutet av visningsnamnet.

7. Tryck på Godkänn.

   Programmet återgår till skärmen Mål med det nya målet valt som det mål som används.

8. Tryck på Godkänn.

För att ändra målets egenskaper, måste du byta till det målet.Öppna sedan skärmen Mål och tryck på Redigera.