# Utsättning av positioner relativt till väglinjen

Vid utsättning från en vägdesignfil

1. Tryck på väglinjen på kartan eller välj Till väglinje i fältet Utsättning på skärmen för val av utsättning. Tryck sedan på för att välja en väglinje i listan.

   Vid utsättning av en RXL-väg, bestäms väglinjerna i listan av mallarna som tilldelats vid din aktuella position relativt till vägen.

   Välj Till närmaste väglinje i fältet Sätt ut, för att sätta ut din position relativt till närmaste väglinje. Det här alternativet medför att programmet navigerar till den väglinje som är närmast din aktuella position, så att du när du rör dig över vägen kommer väglinjen som du sätter ut relativt till, automatiskt att ändras för att återspegla din nya position.

2. Lägg till följande funktioner, om så krävs:
   - Lämna vägutrymmet tomt för konstruktion eller definiera en konstruktionsoffset, för att sätta ut offset från vägen.
   - För att bekräfta konstruktionen av vägytan, och definiera en tvärlutning.

3. Tryck på Starta.

   Skärmen Vägnavigering visas.Tryck på Alternativ för att konfigurera inställningar för navigeringsvisning, lutning, information om utsättningskontrollerad punkt, eller till visa deltan relativt till en digital terrängmodell (DTM).

4. Använd informationen på skärmen Vägnavigering för att se din position i förhållande till vägen och navigera till punkten för att sätta ut den.

   - Om det behövs, kan du lägga till eller redigera en sidolutning.
   - För att sätta ut släntkrönets position för en släntskärning vid mätning relativt till en sidolutning, trycker du och håller i plan- eller tvärsektionsvyn och väljer därefter Sätt ut släntskärning för släntkrön.Denna option är användbar när ytterslänten innefattar ett skärningsdike.

   - Om du sätter ut en släntanslutning med konstruktionsoffset, navigerar du till släntanslutningen och trycker sedan på Tillämpa för att lägga till konstruktionsoffseten. Du uppmanas att tillämpa offsets från din aktuella position. Om du inte är vid släntanslutningspositionen, väljer du Nej för att navigera till släntanslutningspositionen och trycker sedan på Tillämpa igen. För att lagra släntanslutningspositionen och konstruktionsoffseten, se Konstruktionsförskjutningar.

   Om din aktuella position befinner sig inom 5 m från den valda väglinjen, kommer ritningsvyn att visa en streckad grön linje i en rät linje mellan din nuvarande position och väglinjen. Vid utsättning med en beräknad konstruktionsoffset, rapporteras vertikala och vinkelräta delta för schaktningen/fyllningen.

5. Tryck på Mät för att mäta punkten, när den är inom toleransen.

   Vid användning av ett Trimble SX12 skannande totalstation i TRK-läge med laserpekaren aktiverad visar skärmen Utsättning skärmknappen Markera punkt istället för skärmknappen Mät. Tryck på Markera punkt för att sätta instrumentet i STD-läge. Laserpekaren slutar blinka och flyttar sig för att positionera sig på EDM-platsen. Om du trycker på Godkänn för att lagra punkten, återgår instrumentet automatiskt till TRK-läge och laserpekaren börjar blinka igen. Om du vill mäta om och uppdatera delta för utsättningarna trycker du på Mät när du har tryckt på Markera punkt och innan du trycker på Godkänn. Se EDM-inställningar, för mer information.

6. Tryck på Lagra.

   Programmet återgår till navigeringsskärmen.

#### Nästa steg

- Tryck på skärmknappen Sta+ eller Sta- för att välja nästa eller föregående station, för att fortsätta mäta punkter längs vägen.

  Om du har aktiverat fältet Automatisk ökning på skärmen Välj station väljs nästa eller föregående station automatiskt. Se Tillgängliga stationer för utsättning.

- Ändra utsättningsmetoder och utsättning:
  - Till vägen, dubbeltryck på en tom del av kartan.
  - Till en väglinje, tryck på väglinjen på kartan.
  - En Station på en väglinje, tryck på stationen på en väglinje på kartan.
- För att lämna den här utsättningsmetoden, trycker du på Esc.

Vid utsättning från väglinjer och ytor

1. Tryck på väglinjen på kartan eller välj Till väglinje i fältet Utsättning på skärmen för val av utsättning. Tryck sedan på för att välja väglinjen i listan.

2. Lämna vägutrymmet tomt för konstruktion eller definiera en konstruktionsoffset, för att sätta ut offset från vägen.

3. Tryck på Starta.

   Skärmen Vägnavigering visas.Tryck på Alternativ för att konfigurera inställningar för navigeringsvisning, lutning, information om utsättningskontrollerad punkt, eller till visa deltan relativt till en digital terrängmodell (DTM).

4. Använd informationen på skärmen Vägnavigering för att se din position i förhållande till vägen och navigera till punkten för att sätta ut den.

   Om din aktuella position befinner sig inom 5 m från den valda väglinjen, kommer ritningsvyn att visa en streckad grön linje i en rät linje mellan din nuvarande position och väglinjen.

5. Tryck på Mät för att mäta punkten, när den är inom toleransen.

   Vid användning av ett Trimble SX12 skannande totalstation i TRK-läge med laserpekaren aktiverad visar skärmen Utsättning skärmknappen Markera punkt istället för skärmknappen Mät. Tryck på Markera punkt för att sätta instrumentet i STD-läge. Laserpekaren slutar blinka och flyttar sig för att positionera sig på EDM-platsen. Om du trycker på Godkänn för att lagra punkten, återgår instrumentet automatiskt till TRK-läge och laserpekaren börjar blinka igen. Om du vill mäta om och uppdatera delta för utsättningarna trycker du på Mät när du har tryckt på Markera punkt och innan du trycker på Godkänn. Se EDM-inställningar, för mer information.

6. Tryck på Lagra.

   Programmet återgår till navigeringsskärmen.

#### Nästa steg

- Tryck på skärmknappen Sta+ eller Sta- för att välja nästa eller föregående station, för att fortsätta mäta punkter längs vägen.

  Om du har aktiverat fältet Automatisk ökning på skärmen Välj station väljs nästa eller föregående station automatiskt. Se Tillgängliga stationer för utsättning.

- Ändra utsättningsmetoder och utsättning:
  - Till den primära väglinjen, tryck på Esc och välj sedan Till den primära väglinjen i fältet Utsättning.
  - Till väglinjen, tryck på Esc och sedan på väglinjen på kartan.
  - Till två väglinjer tryck på Esc och välj sedan Till två väglinjer i fältet Utsättning.
  - En Station på en väglinje, tryck på Esc och sedan på stationen på en väglinje på kartan.