# LandXML-tvärsektionsvägar

LandXML-tvärsektionsvägar måste definieras i programmet Trimble Access Roads.Välj LandXML-filen och välj sedan den horisontella linjegeometrin, profilens linjegeometri och den yta i LandXML-filen som utgör vägdefinitionen, för att göra detta. När du lagrar vägen konverteras den till en RXL-väg.Välj den nya RXL-väg som ska granskas och sättas ut.

När LandXML-vägen konverteras till en RXL-väg, finns den ursprungliga LandXML-filen kvar i den aktuella projektmappen.