# Sätta ut pivotpunkter automatiskt

Automatisk utsättning av skevningspunkter med hjälp av en designfil eller genom att beräkna nya skevningspunkter på fältet.

Programmet projicerar skevningspunkten på gruvans baksida (tak) så att du kan markera den innan du går vidare till nästa skevningspunkt.

1. För att definiera pivotpunkterna:

   - Välj pivotpunkterna på kartan och tryck sedan på Automatisk utsättning/pivotpunkter.

     Om jobbet inte redan innehåller några pivotpunkter, kan du välja andra punkter på kartan och använda dessa för att definiera pivotpunkterna.Se Att definiera pivotpunkter från andra kartpunkter.

   - Trycka på och välja Automatisk utsättning/Pivotpunkter och sedan välja punkterna:
     1. Sätt Valmetod till antingen Prefix eller Suffix så att det överensstämmer med den befintliga namngivningen av punker i ditt jobb.

     2. Ange Pivot-punkternas prefix/suffix.Tryck på Nästa.

        Samtliga punkter i jobbet med korrekt prefix/suffix listas.

     3. Markera och radera de punkter som inte behöver sättas ut, om så krävs.
     4. Tryck på Nästa.

   Tryck på Byt för att vända linjens riktning.

2. Ange värdena för Punktdetaljer och Inställningar eller godkänn standardinställningarna. Tryck på Nästa.

3. När du blir uppmanad ska du rikta instrumentet mot gruvtaket och tryck därefter på Mätning. Detta låser fast de punkter som sattes ut automatiskt i gruvans tak.

   Instrumentet vrider mot den givna punkten, mäter en position och kontrollerar sedan denna position mot de definierade toleranserna. Om den är utanför toleranserna vrider instrumentet mot en ny position och upprepar proceduren tills den hittat en position inom toleranserna, eller tills maximala antalet upprepningar uppnåtts.

   Programvaran kommer att använda tidigare positionen för att minska antalet iterationer som krävs för att hitta nästa position. Men om en position inte hittas inom toleranserna kommer programvaran att använda den beräkna positionen för den föregående positionen för att minska antalet iterationer som krävs för att hitta nästa position.

   - När en position hittas inom toleransen, ljuder händelsen Markera punkt och:

     - Om instrumentet har en spårningslampa, blinkar laserpekaren och spårlampan under den period som definierats i fältet Markera fördröjning.
     - Om instrumentet är ett Trimble SX12 skannande totalstation, ändras instrumentet till STD-läge och laserpekaren slutar att blinka och flyttar sig för att positionera sig på EDM-platsen. Laserpekaren ändras till tänd medan Målbelysningslampan (TIL) blinkar under den period som definierats i fältet Markera fördröjning.När punkten har lagrats återgår instrumentet automatiskt till TRK-läge och laserpekaren börjar blinka igen.

     I slutet av perioden Väntetid auto uts. sätter instrumentet automatiskt ut nästa punkt.Tryck på Paus för att tillfälligt stoppa den automatiska utsättningen.Använd skärmtangenterna Föreg. och Nästa för att hoppa över den föregående eller nästa punkt.

   - Tryck på Pausa för att tillfälligt stoppa iterationsprocessen, när programmet itererar för att hitta en punkt inom målets tolerans. Programmet växlar instrumentet till spårningsläge och visar deltan för utsättning, vilket anger den riktning som instrumentets EDM behöver gå i för att nå målet. Ett värde som visas i rött indikerar att deltan är utanför toleranserna. Använd piltangenterna på kontrollenheten eller piltangenterna på videoskärmen för att flytta instrumentets EDM närmare målet. När deltavärdena visas i svart trycker du på Lagra för att lagra posten, startar om den automatiska utsättningssekvensen och går till det markerade punktsteget.

   - Om instrumentet inte hittar en punkt inom toleranserna hoppas punkten över.

4. När processen är avslutad visar skärmen Resultat antalet utsätta och överhoppade punkter.

## Att definiera pivotpunkter från andra kartpunkter

Att definiera pivotpunkter från punkter på kartan är användbart om körningen avviker från designen och en ny mittlinje måste definieras, vilket i sin tur innebär att de pivotpunkter som definierats av skärningspunkten mellan mittlinjen och laserlinjerna måste beräknas om.

För att definiera pivotpunkter från andra kartpunkter:

1. Markera de två punkter som definierar mittlinjen samt en laserlinje. Välj därefter alternativet Beräkna skärningspunkt från tryck‑och‑håll‑menyn för att beräkna en punkt vid skärningen med möjligheten att härleda höjden från mittlinjen.
2. När den beräknade punkten lagrats väljer du nästa laserlinje på kartan och upprepar processen.
3. När alla pivotpunkter har beräknats så kan du göra dem redo för automatisk utsättning.