# Laseravståndsmätare

Du kan ansluta Trimble Access till en laseravståndsmätare för att mäta positionen för punkter eller tillgångar som du inte kan komma i närheten av. Använd laseravståndsmätaren för att mäta avståndet till funktionen från din aktuella position. Trimble Access lagrar avståndet som en förskjuten position.

Konfigurera laseravståndsmätaren

Konfigureringen för respektive laser som stöds av Trimble Access beskrivs nedan.

Trimble Access kan stödja andra modeller av laseravståndsmätare än de som listas här, då det protokoll som används av tillverkaren ofta är detsamma eller väldigt lika mellan modellerna.

Trimble LaserAce 1000

Det finns ingen Bluetooth‑konfigurering på LaserAce 1000 eftersom den alltid är aktiverad.

När Trimble LaserAce 1000 upptäcks vid en sökning efter Bluetooth‑enheter visas en autentiseringsdialog. Man måste ange den PIN‑kod som finns på Laseravståndsmätaren (standardinställning = 1234).

Bosche DLE 150 eller Bosch GLM 50c

När laseravståndsmätaren detekteras, visas en dialogruta med en autentiseringsbegäran. Du måste mata in det PIN‑nummer som är inställt i laseravståndsmätaren.

LTI Criterion 300 eller LTI Criterion 400

Tryck på nedåt‑ eller uppåtpilen i huvudmenyn, tills menyn Mätning visas. Tryck därefter på Enter.Välj Basmätningar och tryck Enter.En skärm med HL och AZ visas.

LTI Impulse

Ställ in lasern för att arbeta i formatet CR 400D.Se till att ett litet "d" visas på skärmen.(Vid behov, tryck ned knappen Fire2 på lasern).

LTI TruPulse 200B eller LTI TruPulse 360B

Sätt läget TruPulse till antingen Slope Distance, Vertical Distance, eller Horizontal Distance.

Laser Atlanta Advantage

Ställ in alternativet Räckvidd/Läge på Standard (genomsnitt) och alternativet Seriell/Format på Trimble Pro XL.

Sätt Seriell / Fjärr / Avtryckare till 7 (37 t).(Fjärravtryckaren fungerar bara vid kabelanslutning och inte vid anslutning med Bluetooth).

Sätt Fire‑tiden till den fördröjning som behövs (ej noll eller oändligt).

Sätt läget Seriell T till Av.

LaserCraft Contour XLR

Ställ in LaserCraft‑läge på lasern. Om du ansluter via Bluetooth måste du också ändra på inställningen av överföringshastigheten på laseravståndsmätaren till 4800.

Leica Disto Memo eller Leica Disto Pro

Sätt enheten till meter eller fot, inte fot och tum.

Leica Disto Plus

Du måste aktivera Bluetooth på Leica Disto Plus innan du kör en Bluetooth‑avsökning. För att göra detta ska du sätta System / Power / Bluetooth till På.

Om automätning är frånslagen:

1. Gör mätningen, tryck på tangenten Dist på laseravståndsmätaren.
2. Tryck på tangenten [2nd].
3. För att överföra mätningen till kontrollenheten, tryck en av de åtta piltangenterna för riktning.

MDL Generation II

Inga speciella inställningar behövs.

MDL LaserAce

Sätt formatet Dataregistrering‑ till Läge 1.När du använder vinkelsensorn, ställer du in den magnetiska missvisningen till noll på skärmen Cogo-inställningar i programmet Trimble Access.Vinkelsensorn i lasern MDL LaserAce korrigerar för den magnetiska missvisningen.

Sätt Överföringshastigheten till 4800.

Det finns ingen konfigurering för Bluetooth på MDL LaserAce eftersom den alltid är aktiverad.

När MDL LaserAce upptäcks vid en sökning efter Bluetooth‑enheter visas en autentiseringsdialog. Man måste ange den PIN‑kod som finns på Laseravståndsmätaren (standardinställning = 1234).

Konfigurera inställningarna för laseravståndmätaren i mätprofilen

1. Tryck på och välj Inställningar / Mätprofiler.Välj den mätprofil som krävs. Tryck på Edit.
2. Välj Laseravståndsmätare.
3. Välj ett av instrumenten i Typ‑ fältet.

4. Om nödvändigt, konfigurera Kontrollenhetsporten och fälten för Överföringshastighet .

   Standardvärdet i fältet för Överföringshastighet är tillverkarens rekommenderade inställning.Om lasern är en modell med vilken programmet Trimble Access automatiskt kan utföra en mätning när du trycker på Mätning, markerar du kryssrutan Auto-mätning.

5. Om så önskas, välj kryssrutan för Autolagra punkt.

6. Om kryssrutan Mål med låg kvalitet är tillgänglig, avmarkerar du den för att avvisa mätningar som markeras som låg kvalitet av laseravståndsmätaren. Om detta inträffar måste du göra en ny mätning.

7. Tryck Enter. Precisionsfälten innehåller tillverkarens precisionsvärden för lasern.Dessa tjänstgör endast som information.

   Lasermätningar kan visas som vertikala vinklar mätta från zenit eller lutningar mätta från horisontalplanet.Välj en displayoption i Laser VV-displayfältet på Enheter-skärmen.Se Enheter.

Ansluta laseravståndsmätaren

Aktivera Bluetooth på laseravståndsmätaren, för att ansluta till tillgångslokaliseraren. Tryck på i Trimble Access, välj Inställningar / Anslutningar och fliken Bluetooth för att söka efter enheter och sammankoppla laseravståndsmätaren. PIN-koden för att koppla samman laseravståndsmätarna Trimble LaserAce 1000 eller MDL LaserAce är som standard 1234. Se Bluetooth-anslutningar, för mer information.

Mäta punkter med en Laseravståndsmätare

Innan du mäter avstånd med laseravståndsmätaren, måste du ansluta den till kontrollenheten och konfigurera inställningarna för laseravståndsmätning i lasern och i mätprofilen.

Att mäta avstånd med en laseravståndsmätare är särskilt användbart när man anger offset vid mätning av en punkt, beräkning av en punkt, eller använder funktionen för bandmätta avstånd för att mäta de punkter som definierar en rektangel. För att infoga ett avstånd i ett Avstånd, H.Avst eller ett Offset-fält trycker du på bredvid fältet Laser och mäter sedan avståndet med lasern.

Mäta punkter med en Laseravståndsmätare:

1. Tryck på och välj Mätning.
2. Tryck på Mät laserpunkter.
3. Ange punktnamn och en kod för punkten.

4. Välj den Startpunkt som du mäter laserpunkten från, eller mät en ny punkt med hjälp av den anslutna GNSS-mottagaren.

   För att mäta en ny punkt:

   1. Tryck på bredvid fältet Startpunkt.
   2. Ange punktens information och tryck därefter på Mät.
   3. Tryck på Lagra.

      Programmet återgår till skärmen Mät laserpunkter med den nya punkten vald i fältet Startpunkt.

5. Ange laser- och målhöjd.

   Låt lasern stabilisera sig några sekunder innan Du börjar använda den för mätning.

6. Tryck på Mät.

7. Använd laseravståndsmätaren för att mäta avståndet till målet.

   Mätningens information visas i fönstret Mät laserpunkter.

   Om programmet endast tar emot en avståndsmätning från lasern, visas en annan skärm med det uppmätta avståndet i ett fält för Lutningens längd.Ange en vertikal vinkel om det uppmätta avståndet inte var horisontellt.

8. Tryck på Lagra.

   Om du använder en laser utan kompass, måste du mata in en magnetisk azimut innan programmet kan lagra punkten. Om du anger ett värde för magnetisk missvisning i lasern, måste du kontrollera att fältet Magnetisk missvisning i skärmen Cogo-inställningar är inställd på noll.